Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 22 по 28 июня 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 29.06.2022:
Температура воздуха: +5,1 °С
Атмосферное давление: 756,3 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 97%
Ветер: С, 2 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9. 
В течение суток с 27 по 28 июня проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  27 июня отобраны пробы поверхностной морской воды в прибрежной акватории залива Грёнфьорд в 3 точках. Выполнено определение температуры, pH, солености. Общее количество измерений 24.
0. [bookmark: _GoBack] С применением спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой выполнены анализ 3 образцов морской воды,:
-  для определения содержания хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых.  Общее количество измерений 12.
- для определения содержания кремния, общего фосфора, фосфатов, азота нитритного. Общее количество измерений 24. 
Также выполнен анализ 11 образцов снега, отобранных гидрологическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген», для определения содержания кремния. Общее количество измерений 22.
0.  Проведена калибровка спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой для определения массовой концентрации кремния в морской воде фотометрическим методом в виде синей формы молибдокремниевой кислоты. 
0. Обеспечена бесперебойная работа и приём информации всех газонализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» и газоанализаторов диоксида серы и ртути на станции «Гора»). 
На станции «Гора» 22 июня выполнено принудительное обнуление анализатора диоксида серы (AF22). 
На станции «Поселок» 27 июня устранена неисправность элемента Пельтье на анализаторе оксида азота (АС32).
1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
3.1.	Станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:
METOP-B	- 99
METOP-С	- 99

3.2.	Станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве: 
NPP		- 99

3.3.	Станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве:
TERRA	- 102
NOAA-19	- 91

Для отправки по FTP было подготовлено 2696 tif-файла спутников METОP, 492 tif- файлов спутника TERRA, 1330 tif-файлов спутника NPP.
1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
27 июня произведена инспекция данного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.
1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
1. Геофизические наблюдения
4.  	Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.  
4. [bookmark: _Hlk65670834]Проводятся спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности. Данные записываются в память компьютера.
1. Сезонная экспедиция «Шпицберген» 
5.  	Гидрологические исследования
23 июня на реке Грёндален измерен расход и отобрана проба воды на мутность.
25 июня на реках Гренфьорд, Бретьерна и Альдегонда измерены расходы и отобраны пробы воды на мутность. В реке Брюде выполнена переустановка уравнемера в связи с изменением характера течения и смещением русла реки, измерен расход воды, отобрана проба воды на мутность. В реке Васстак установлен уровнемер, измерен расход воды, отобрана проба воды на мутность.
27 июня осуществлен полевой выход к подножью ледника Альдегонда. Установлены уровнемеры в трех местах выхода ледниковых вод, измерены расходы воды, отобраны пробы воды на гидрохимический анализ.
5. 	Палеогеографические исследования
Выполнено микроскопирование 2 препаратов проб речных отложений разреза ВМ19-92 из долины Рейндален: определено количественное и качественное соотношение ископаемых пыльцы и спор. 
Продолжается химическая обработка 20 проб разреза ВМ19-93 из долины Рейндален на споро-пыльцевой анализ.
В рамках аэропалинологического мониторинга проведена смена пыльцевых ловушек на трех гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки за мониторингом параметров состояния многолетней мерзлоты по проекту CALM. 


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
