Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 20 по 26 марта 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 27.03.2024.
Температура воздуха: -9,4°С
Атмосферное давление: 750,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 78 %
Ветер: Ю – 1 м/с
Осадки: пасмурно, слабый снег.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 26 по 27 марта проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проведён анализ содержания основных ионов в 8 образцах снега и озёрной воды, предоставленных сотрудниками СЗФ НПО «Тайфун», с использованием жидкостного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 24.
2.2. Выполнен анализ содержания различных форм углерода и азота в 7 образцах снега и озёрной воды, предоставленных сотрудниками СЗФ НПО «Тайфун», с помощью анализатора ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 24.
2.3 При запуске очередной серии образцов на анализаторе ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L 25.03.2024 обнаружена нестабильность уровня давления газа-носителя, поступающего в прибор. Ведется устранение неисправности совместно с сервисным инженером ООО «Нордвестлаб». Образцы, поступающие для анализа, временно консервируются.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 4149 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1532 tif-файла спутника NOAA, 727 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
26.03 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
Мерзлотные наблюдения
Выполнены термометрические измерения в термостабилизаторах на основе керосина на водозаборной дамбе в пос. Баренцбург.
В пос. Колес обследованы различные строения на предмет деформации.
Выполнено обслуживание двух термокос в скважинах фонового мониторинга.

Гляцио-геофизические наблюдения
[bookmark: _GoBack]20.03 выполнены заброска термобурового оборудования на л-к Альдегонда и тестовое бурение скважины до ложа ледника. Глубина скв. №1 70,5 м.
21-22.03 подготовлено оборудование для осушения скважин, бурение скв. №2 глубиной 76 м (до ложа ледника), осушение скв. №2.
23-24.03 буровое оборудование переброшено к скв. №3, при бурении скважины №3 пройдено 120 м из 140 м. Дальнейшее бурение временно приостановлено из-за технических неисправностей оборудования. В скв. №2 установлена термометрическая коса 80 м, выполнены суточные термометрические наблюдения.
25.03 буровое оборудование переброшено на ледник Фритьоф, пробурена скв. №4 глубиной 100 м, с помощью 80 м термокосы произведены суточные термометрические наблюдения. 
26.03 буровое оборудование перевезено в расположение РАЭ-Ш для профилактического ремонта и подготовки к дальнейшим работам.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, а также в зданиях Лабораторных корпусов №1 и №2.
Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.
Изготавливались вспомогательные технические средства для выполнения задач сезонной экспедиции «Шпицберген».
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