Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 05 по 11 марта 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 12.03.2025:
Температура воздуха: -10,8 °С
Атмосферное давление: 747,7 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 72 %
Ветер: В 1-2 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Возобновлены с 10.03 ежечасные измерения спектральной прозрачности атмосферы портативным солнечным фотометром SPM в ясную погоду.
В течение суток с 12.03 по 13.03 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.2 Завершена обработка данных и построение калибровочных кривых ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.3 Велась подготовка 20 образцов грунта для приготовления водной вытяжки по программе изучения многолетней мерзлоты.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ, откалиброван газоанализатор CO12 газами СО и СО2, заменен входной фильтр в газоанализаторах СО12 и O342M.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 2497 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1210 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
12.03 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Возобновлены с 05.03 непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данных записывались в память компьютера.

6. Разное
6.1 Мерзлотные наблюдения
Выполнены снегомерные наблюдения в районе скважины ГСМ СММ в долине Грёндален.
Проведено техническое обслуживание и ремонт буровой установки.
На площадке мониторинга СТС пробурены 2 скважины для установки термокосы и мерзлотомера с целью проведения опытно-методических работ по оценке погрешностей измерения глубины сезонного протаивания с помощью щупа, мерзлотомера и скважинной термометрии.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-монтажные работы в жилом корпусе №2 и на складе №2 (бывшие здания ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения.
Оказано содействие сотруднику ООО «Гипроавтотранс» в проведении технического обследования жилого корпуса №2 в рамках контракта между ФГБУ «ААНИИ» и ООО «Гипроавтотранс» на проектно-изыскательские работы для целей капитального ремонта.
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