Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 13 по 19 ноября 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 20.11.2024:
Температура воздуха: -10,3°С
Атмосферное давление: 763,3 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 52%
Ветер: ЮВ 4-5 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
В течение суток с 19.11 по 20.11 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором и насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.2 Проведен перелив кислот в стеклянную тару для дальнейшего безопасного хранения.
2.3 Подготовлен перевод «Практического руководства по ионной хроматографии. Руководство по устранению неполадок» компании SeQuant.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ, заменена лампа в газоанализаторе AF22.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 1898 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 512 tif-файла спутника NOAA, 639 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
19.11 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).
[bookmark: _GoBack]ФГУП ГТ «Арктикуголь» подключил Лабораторный корпус №1 и Жилой корпус к новой системе обогрева зданий и учета расхода тепла. В других зданиях РАЭ-Ш ведутся пуско-наладочные работы по подключению к новой системе теплоснабжения.
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