Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 18 по 24 сентября 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 25.09.2024:
Температура воздуха: - 4,4°С
Атмосферное давление: 750,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 80%
Ветер: В 1 м/с, порывы 2 м/с
Осадки: небольшая облачность, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 6 образцах речных вод, отобранных по программе гидрологических исследований экспедиции «Шпицберген» с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 12.
2.2 Определено содержание гидрокарбонатов в 6 образцах речных вод по программе гидрологических исследований экспедиции «Шпицберген» титриметрическим методом с использованием автотитратора Mettler Toledo T70. Общее количество измерений 12.
2.3 Выполнено снятие спектров 44 образцов природных вод по программе океанографических исследований сезонной экспедиции «Шпицберген» с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой для последующего расчета содержания растворенного окрашенного органического вещества (CDOM). Общее количество проведенных измерений 132.
2.4 В анализаторе органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L отключение азотной приставки не привело к полной стабилизации базовой линии. Калибровочные кривые для анализа форм растворенного углерода не пригодны для проведения измерений. В рамках технического обслуживания заменен поглотитель CO2. Ведется дальнейший поиск решения проблемы совместно с сервисным инженером.
2.5 Скачок напряжения в здании лаборатории спровоцировал короткое замыкание в основном кабеле электропитания автотитратора Mettler Toledo T70, титратор выведен из работы, требуется профессиональный ремонт или замена адаптера.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 2939 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1997 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
25.09 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гидрологические наблюдения
18.09 измерены расходы воды и отобраны пробы на реках Грёнфьорд, Бретьорна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. Считаны уровенные данные оз. Бретьорна;
19.09 выполнялась камеральная обработка полевых данных;
20.09 измерены расходы воды и отобраны пробы на реках Грён, выполнены работы на площадке наблюдения за испарением с поверхности почвы, участие в работе отряда гляциологии и мерзлотоведения на полигоне CALM Баренцбург;
21.09 установлена уровнемерная свая на оз. Стемме, считаны уровенные данные, участие в работе отряда гляциологии и мерзлотоведения на полигоне CALM Баренцбург;
22-23.09 демонтировано оборудование на площадке наблюдения за испарением с поверхности почвы, выполнялась камеральная обработка данных.

6.2 Гляциологические наблюдения
20-21.09 измерена глубина СТС (сезонного талого слоя) на площадке CALM Баренцбург;
22.09 измерены абляционные рейки на леднике Альдегонда, переустановлен логгер в скважине глубиной 136 м, считаны данные логгера в скважине глубиной 76 м;
23.09. завершение работ и консервация оборудования;
Полевые работы по программе гляциологических и мерзлотоведческих наблюдений в ходе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г. завершены.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Проводились профилактические работы по подготовке систем отопления в Лабораторных корпусах №1 и №2, жилом корпусе №1 и теплом гараже.
[bookmark: _GoBack]ФГУП ГТ «Арктикуголь» велась замена коммуникаций теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в расположении РАЭ-Ш.
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