Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 21 по 27 августа 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 28.08.2024:
Температура воздуха: +4,5°С
Атмосферное давление: 746,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 78 %
Ветер: С-С-З, 4 м/с, порывы 8-11 м/с
Осадки: без осадков, малооблачно.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.
В течение суток с 27 по 28 августа проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 4 образцах озерной воды по программе экологического мониторинга СЗФ «НПО «Тайфун» с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 8.
2.2 Определено содержание различных форм растворенного углерода и азота в 6 образцах морской и 2 образцах озерной воды по программе экологического мониторинга СЗФ «НПО «Тайфун» с использованием анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 48.
2.3 Измерена суммарная влажность мерзлых четвертичных отложений в 4 пробах, отобранных на весеннем этапе экспедиции «Шпицберген». Общее количество измерений 4. Из указанных образцов  подготовлены 8 водных вытяжек для последующего определения ионного состава, а также содержания общего углерода и азота.
2.4 Выполнен анализ рН и электропроводности 8 образцов водных вытяжек из кернов мерзлых четвертичных пород, отобранных в ходе весеннего этапа экспедиции «Шпицберген» с помощью рН-метра  Mettler Toledo S220 и кондуктометраMettler Toledo S230. Общее количество измерений 16.
2.5 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.
2.6 Апробирована методика определения общей щёлочности в морской воде с использованием автотитратора Mettler Toledo T70.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 27.08 выполнена калибровка газоанализатора AF22 газами SO2 и H2S.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 4001 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1775 tif-файл спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
27.08 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гидрологические наблюдения
21.08 измерены расходы воды и отобраны пробы на р. Грён;
23.08 выполнены измерения на площадке наблюдения за испарением с поверхности почвы, подготовлено оборудовование для установки реперов;
24.08 измерены расходы воды и отобраны пробы на реках Грёнфьорд и Бретьерна, установлены вспомогательные реперы на реках Альдегонда и Брюде;
26.08 выполнены обработка проб воды в лаборатории для анализа содержания взвешенного вещества и последующего химического анализа и камеральная обработка метериалов;
27.08 измерены расходы воды и отобраны пробы на р. Грён, подготовлены оборудование для установки уровнемерных свай на озёрах.

6.2 Гляциологические наблюдения
23.08 переустановлены опорные стойки термокос 2-х термометрических скважин, промерены и переустановлены 3 гляциологические рейки на леднике Альдегонда;
24.08 промерены и переустановлены 7 гляциологических реек на леднике Альдегонда;
26.08 промерены и переустановлены 6 гляциологических реек на леднике Западный Грёнфьорд.

6.3. Палеогеографические наблюдения
В составе полевого отряда ВНИИОкеангеология выполнялись полевые исследования в долине Сарс: выполнен 1 геоморфологический маршрут, отобраны 2 пробы для радиоуглеродного анализа, 1 проба на макрофауну. 26.08 полевые работы ВНИИОкеангеология завершены, 27.08 сотрудники свернули полевой лагерь и прибыли судном в пос. Баренцбург.

6.4. Океанологические наблюдения
Подготовлены химические реактивы для определения содержаний в морской воде растворенного кислорода, общей щелочности, биогенных компонентов (кремния силикатов, фосфатов, нитритов). Поставлены методики: определения общей щелочности и рН с помощью автотитратора Mettler Toledo T70, фосфора фосфатов, кремния силикатов фотометрическим методом, растворенного кислорода методом титриметрии. Выполнена калибровка спектрофотометра Shimadzu UV1800 для анализа концентраций кремния и фосфатов.
Настроен микроскоп Zeiss Axio Imager A2, отобраны и проанализированы тестовые образцы морской воды для определения видового состава фитопланктона.
[bookmark: _GoBack]Велась подготовка оборудования (зонды SBE 19, SBE 37, RBR, Sea&Sun CTD48M) для интеркалибрации.

7. Разное
27.08 после завершения полевых работ в расположение РАЭ-Ш прибыли сотрудники ВНИИОкеангеология и сотрудник сезонной экспедиции «Шпицберген» ААНИИ. Сотрудниками РАЭ-Ш оказана помощь  в погрузо-разгрузочных работах при перемещение полевого оборудования с места работ (м. Сниппен) в пос. Баренцбург.
Оказаны логистичсекие услуги по обеспечению полевых работ сотрудникам  СЗФ НПО «Тайфун», ИФА РАН, ИГ РАН.
Продолжались работы по замене ПВХ-покрытия ангара для хранения техники.
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