Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 09 ноября по 15 ноября 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 16.11.2022:
Температура воздуха: +3,0 °С
Атмосферное давление: 743,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 88%, слабый дождь.
Ветер: Ю-З, 6 м/с, порывы 13 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, 
В течение суток с 14  по 15 ноября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  При использовании анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L был выполнен анализ проб морской, речной и озёрной воды. Общее количество проведенных измерений 208. В том числе:
0. Анализ 17 образцов морской воды для определения содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC), нелетучего органического углерода (NPOC), содержания общего азота (TN), общего углерода (TC). Общее количество проведенных измерений 68.
0. Анализ 22 образцов речных  и 13 образцов озерных вод для определения содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC), нелетучего органического углерода (NPOC), содержания общего азота (TN), общего углерода (TC). Общее количество проведенных измерений 140.

0.  Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 

1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 3301 tif-файл спутников METОP, 24 tif- файла спутника TERRA, 1369 tif-файлов спутника NOAA, 1446 tif-файлов спутника NPP.
1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 14 ноября произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
1. Геофизические наблюдения
4.  Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
[bookmark: _Hlk68002216]ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
4. На геофизическом полигоне в рамках проведения работ по установке нового оборудования завершены тестовые испытания протонного  магнитометра и отладка программного обеспечения. Прибор переведён в рабочий режим эксплуатации. Получаемые данные передаются в Полярный геофизический центр ААНИИ.
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