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за период с 24 по 30 июня 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 01.07.2020:
Температура воздуха: +6,7 °С
Атмосферное давление: 1004,7 гПа
Влажность воздуха: 43 %
Ветер: север, 5 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Хроматографическая система хромато масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu» промыта растворами изопропанола разных концентраций, устранен переброс подвижной фазы в емкость для промывки заплунжерного пространста. Проведен анализ свежеприготовленных растворов с известными содержаниями определяемых компонентов для установления предела обнаружения, количественного предела определения, линейности и правильности методики анализа биологических объектов на содержание перфторированных кислот. По результатам анализа составлен отчет. 
2.2. Проанализированы 21 проба грунтовой воды по программе исследований динамики многолетней мерзлоты и 6 проб речной воды по программе гидрологических наблюдений на содержание различных форм углерода и общего азота на анализаторе органического углерода ТОС-L с приставкой для определения содержания общего азота TNM-L «Shimadzu». Всего выполнено 118 анализов.
2.3. Проведен анализ 6 проб речной воды на содержание основных катионов и анионов по программе гидрологических наблюдений на жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором (снято и обработано 16 хроматограмм).
2.4. Выполнены измерения рН, солености и электропроводности в 3 пробах речной воды с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 фирмы «Mettler Toledo» по программе гидрологических наблюдений. Пробы отфильтрованы для проведения дальнейших анализов.
2.5. Проверена работоспособность 4 сигнализаторов горючих газов СТМ-10 (газоанализаторов) системы противопожарной сигнализации. В результате проверки у одного сигнализатора выявлен дефект, остальные сигнализаторы настроены и работают в штатном режиме. 
2.3 Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества воздуха «Поселок» и «Гора». На станции «Гора» в тестовом режиме выполнена перестановка газоанализаторов с целью определения перегрева отдельных датчиков. 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 1 689 tif-файлов со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.  
 	24.06. по согласованию со специалистами Отдела взаимодействия океана и атмосферы (ОВО и А) ААНИИ был произведен спуск мачты градиентного комплекса для проведения в течение суток сравнительных наблюдений между двумя комплектами датчиков температуры и влажности воздуха на высоте 2 м. 
С 26.06 градиентный комплекс работает в штатном режиме. Результаты сравнительных наблюдений высланы в ОВО и А ААНИИ.
29.06 произведена инспекция комплекса, считаны данные, заменена карта памяти, произведена очистка датчиков

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Продолжается выполнение полевых работ по программе гидрологических наблюдений. 28.06 на реках Конгресс, Альдегонда и Бретьорна измерены расходы воды. отобраны пробы воды для химических анализов и выполнено геодезическое нивелирование уровенных постов.
.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 24 по 30 июня 2020 г. (по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 5,7°С
Максимальная: 10,6°С
Минимальная: 2,8°С
Ветер: средний 3,2 м/с, максимальный порыв 11 м/с.


1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 24 по 30 июня зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений -2 Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
•	наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок;
•	по мареографу –непрерывная запись 7 суток;
•	наблюдения над волнением моря-визуально –21 срок;
•	определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок;
•	отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб;

3. Радиометрические наблюдения
-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД,мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз)
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 24 по 30 июня - 1.
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору в светлое время суток. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере 24 по 30 июня – 48 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.




Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген


