Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 25 февраля по 03 марта 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 04.03.2026:
Температура воздуха: -4,8 °С
Атмосферное давление: 754 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 77 %
Ветер: Ю-Ю-В 1-2 м/с
Осадки: малоооблачно.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 26.02 по 27.02 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Отобраны пробы поверхностной морской воды из залива Грёнфьорд в 2-х точках 27.02 и 03.03 по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 12 образцах; общее количество измерений 12;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 12 образцах; общее количество измерений 12;
- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 32.
Отфильтрованы 4 образца морской воды (5 л), фильтры временно заморожены.
2.2 Выполнен анализ мутности 8 образцов морской воды портативным турбидиметром HI98703 Hanna. Общее количество измерений 16.
2.3 Произведен ежемесячный учёт прекурсоров, реактивов и стандартных растворов.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 962 tif-файла спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 27.02 выполнена инспекция, считаны данные метеокомплекса и термометрических кос.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения
Выполнены срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова.
Выполнены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура), отобраны образцы снега для химического анализа.
02.03 в районе скважины №8 проведены снегомерная съёмка и измерения промерзания почвы. 03.03 выполнена снегомерная съемка по сокращенной программе в долине Грёндален.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Мерзлотные наблюдения
Завершены полевые работы в долине Рейндален. Оборудование для лагеря вывезено в Баренцбург, буровая установка перебазирована в долину Грёндален.
В кратере гидролакколита Фили пробурена скважина глубиной 3 м для оценки глубины термокарстового озера в кратере и отметки льда под дном озера. Начато бурение второй скважины в кратере, отобраны 15 кернов мерзлых пород.
Организовано рабочее посещение шахты рудника «Баренцбург». Проведен пробоотбор шахтных вод, солевых минералов.
Отобраны для химического анализа воды надмерзлотного талика в ручье Олаф и подмерзлотных вод в основании гидролакколита Глоин.
7.2. Гляцио-геофизические наблюдения
Завершены георадиолокационные работы в долине Рейндален.
Проводились мониторинг состояния и обслуживание термометрических скважин на леднике Альдегонда, а также термометрической скважины №8а (сеть мониторинга состояния мёрзлых пород).

8. Разное
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты.
Велись профилактическое обслуживание и ремонт транспортной техники, ремонт полевого экспедиционного оборудования.
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