Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 10 по 16 мая 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 17.05.2023:
Температура воздуха: - 4,0 °С
Атмосферное давление: 742,4 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 90%
Ветер: ССВ 4 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 16 по 17 мая проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Проверены новые редукторы Джонса на пропускную способность. Подготовлен новый кадмиевый редуктор для постановки методики определения азота нитратного согласно РД 52.24.380–2017.
0.  Проведена химическая мойка и техническое обслуживание вакуумного насоса KNF N035.3AN.18. Состояние оборудования удовлетворительное. 
0. Выявлена неисправность в работе генератора очистки воздуха анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. В настоящий момент оборудование в нерабочем состоянии, причина неисправности устанавливается с привлечением специалистов ООО «Нордвестлаб».
0. Выявлены  технические проблемы в работе ионного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором, направлен запрос в сервисный центр ООО «Нордвестлаб» с целью консультации.
0.  Проведен учет сухих и жидких реактивов, лабораторных стандартов. Обновлены журналы учета.
0.  Подготовлен отчет по содержанию иона-аммония в пробах воды, отобранных сотрудниками мерзлотоведческого отряда в ходе зимне-весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген».
0. Выполнена инспекция и обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».   

1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 

Для отправки по FTP было подготовлено 4668 tif-файла спутников METОP, 1881 tif- файлов спутника TERRA, 437 tif-файлов спутника NOAA, 1449 tif-файлов спутника NPP.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 16 мая выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные. 
Продолжается в лабораторных условиях тестирование и диагностика ультразвукового датчика высоты снежного покрова с целью определения корректности его работы.
5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Проводятся непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.
5.2. До 11 мая выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществлялся приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
С 11 мая прием сигналов прекращен по причине выхода из строя канала GPS. Проводятся консультации со специалистами отдела геофизики ААНИИ.
5.3. Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Метеорологические наблюдения 
12 мая выполнен выезд на ледник Альдегонда, в ходе которого скачаны данные с автономных регистраторов. В связи с прогнозируемым резким потеплением принято решение о сворачивание комплекса  оборудования  для теплобалансовых наблюдений. Снятое с ледника оборудование развернуто на полигоне для измерения скорости испарения снежного покрова с целью получения более подробных данных о тепловом и радиационном балансе поверхности  в месте  проведения исследований.
В химико-аналитической лаборатории проводились работы по определению количества взвешенного вещества в отобранных пробах снега.
Несмотря на постоянные снегопады, продолжаются работы по измерению скорости испарения снежного покрова.
6.2 Гидрологические наблюдения
12 мая выполнена снегомерная съемка на водосборе реки Бретьерна. Выполнены 4 шурфа с определением стратификация и плотности снега и 70 измерений высоты снежного покрова. 
Продолжаются 2-х срочные наблюдения за испарением снега, выполняется камеральная обработка полевых материалов.
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