Информация о деятельности Высокоширотной арктической экспедиции 
ФГБУ «ААНИИ» за период 27.08.-2.09.26 г.
ГМО Научно-исследовательский стационар «Ледовая база Мыс Баранова»
Стандартные метеорологические и актинометрические наблюдения
Проводятся: 
- стандартные восьмисрочные метеорологические наблюдения с передачей синоптических телеграмм в сеть телекоммуникаций Росгидромета за основные сроки наблюдений;
- непрерывные измерения высоты облачности при помощи сеилометра CL31;
- непрерывные измерения метеорологической дальности видимости;
- непрерывные актинометрические измерения при помощи интегрированного балансомера CNR4.
Специализированные метеорологические наблюдения
Продолжаются непрерывные наблюдения метеорологическим температурным профилометром МТР-5Е за температурой воздуха в профиле 0-1000 метров.
Ведутся совместные наблюдения ФГБУ «ААНИИ» и ФГБУ ИПА РАН с использованием радиометра водяного пара (РВП)
Непрерывная регистрация составляющих радиационного баланса в соответствии с
программой ВМО БСРН.
Совместные наблюдения ФГБУ «ААНИИ» и ИОА СО РАН с применением
фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10 и аэталометра МДА SM-5.
В рамках совместной программы с ИОА СО РАН производится отбор проб атмосферного аэрозоля на фильтры.
Непрерывные измерения температуры почвы на мерзлотном полигоне с помощью термокосы «Geo Precision».
Проводится непрерывный мониторинг концентраций парниковых газов и атмосферных аэрозолей приборным комплексом павильона мониторинга парниковых газов и атмосферных аэрозолей (ААНИИ).
Проводятся измерения общего содержании озона (ОСО) озонометром М-124 и
УФОС в ручном режиме в рамках сотрудничества с ГГО им. А.И. Воейкова.
Проводятся измерения и регистрация спектрального состава приходящей, отраженной радиации, альбедо снежного покрова гиперспектральным радиометром Ramses.

Аэрологические наблюдения
Выполнено 7 температурно-ветровых зондирований для регистрации температуры, влажности, направления и скорости ветра в свободной атмосфере. Средняя высота подъёма радиозонда 30,8 км, максимальная 34,0 км, минимальная 24,4 км.
 Ледовые наблюдения 
Проведены ежедневные прибрежные ледовые наблюдения за состоянием ледовой обстановки в прилегающей к станции акватории на двух участках: основном – пролив Шокальского и дополнительном – бухта Амба.
В районе НИС – в зоне видимости количество припая 0 баллов (00), припай полностью разрушился. Чистая вода, свободная от дрейфующего льда, наблюдается во всех направлениях, количество около 7 баллов (70). Дрейфующий лед наблюдается во всех направлениях в виде мелкобитого и тертого однолетнего льда, количество менее 1 балла (01), сплоченность менее 1 балла (отдельные льдины). Степень торосистости дрейфующего льда 0 баллов, степень сжатия 0 баллов. Степень термической разрушенности дрейфующего льда 5 баллов. Наблюдаются айсберги и их обломки среди воды. С северной стороны станции наблюдаются навалы льда на берег.

Гидрологические работы
Выполнены:
-  Измерение глубины протаивания многолетнемерзлых пород на мерзлотном полигоне CALM.
- Геокриологический мониторинг по мерзлотомерам типа АМ-21 в районе НИС.
-  Заложение шурфов и прикопок в пунктах замера глубины сезонно-талого слоя.
- Выезд на полигоны «Мал. оз.у бочки», «Мал. оз.у дороги», «Черный» и «Рыжий ручей». Фотофиксации состояния растительности и экзогенных процессов. Отбор проб воды из шурфов на гидрохимический анализ.
-  Выезд по ГПН. Измерены расход и уровень воды на р. Базовая, р. без-названия –устье, а также температура воды в оз. Предгорное. Тест термокосы у р. Черная. На р. Базовая выполнена привязка контрольных точек нивелирным ходом.
-  Выезд на ГПН Мушкетова. Измерены расход и уровень воды р. Мушкетова. Геокриологический мониторинг по мерзлотомерам типа АМ-21 в створе р. Мушкетова. Измерены уровень и температура воды в оз. Твердое.

Геофизические наблюдения 
Проводятся регулярные геомагнитные наблюдения:
- непрерывные измерения вариаций 3-х компонент магнитного поля Земли магнитовариационной станцией MBC FGE-91 DMI;
- абсолютные измерения главного магнитного поля при помощи магнитометра POS-1.
- совместные исследования ФГБУ «ААНИИ» и ФГБУ «ИПГ» полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы при помощи программно-аппаратного комплекса высокоорбитальной радиотомографии ПАК ВОРТ.
Выполняются наблюдения методом наклонного зондирования ионосферы.
Спектральные наблюдения:
- спектральные наблюдения солнечного излучения в диапазонах UVB-UVA с помощью спектрометра AvaSpec-2048;
- регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью ультрафиолетового индикатора «УФИ» (ГГО-ААНИИ).
Проводятся риометрические наблюдения.
Логистические операции
Сменный состав экспедиции на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в количестве 11 человек и снабжение стационара следуют на боту НЭС «Михаил Сомов» Северного УГМС. Пункт ФАГС (Роскартографии) 
Пункт Фундаментальной астрономо-геодезической сети Росреестра функционирует в заданном режиме, информация передается по системе связи в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» в рамках обеспечения и применения национальной системы ГЛОНАСС.
Дежурства в системе (ПСОП)
На стационаре базируется вертолет с экипажем, осуществляющим дежурство 24/7 в системе поисково-спасательного обеспечения полетов Красноярской зоны авиационно-космического поиска и спасения (ПСОП).
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