Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 25 сентября по 01 октября 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 02.10.2024:
Температура воздуха: -1,9°С
Атмосферное давление: 756,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 90%
Ветер: Ю-В 1 м/с, 
Осадки: облачно с прояснениями, слабый снег.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.
В течение суток с 01 по 02 октября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 4 образцах речных вод, отобранных по программе гидрологических исследований экспедиции «Шпицберген» с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 8.
2.2 Определено содержание гидрокарбонатов в 4 образцах речных вод по программе гидрологических исследований экспедиции «Шпицберген» титриметрическим методом с использованием pH-метра Mettler Toledo S220 и бюретки Biohit Biotrate. Общее количество измерений 8.
2.3 Вёлся поиск причины нестабильности базовой линии в системе анализатора органического углерода совместно ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L с сервисным инженером. Поступившие для анализа образцы временно законсервированы.
2.4 Произведён ежемесячный учёт прекурсоров, жидких и сухих реактивов, стандартов, растворов, фильтров, колонок и предколонок.
2.5 Выполнено техническое обслуживание дистиллятора GFL-2008 в лаборатории экспресс-анализа.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 30.09 выполнена калибровка газоанализатора СО12 газами СО и СО2, заменен фильтр в газоанализаторе СО12.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 3155 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1464 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
01.10 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гидрологические наблюдения
25.09 измерены расходы воды, отобраны пробы и демонтировано оборудование на реках Грёнфьорд, Бретьорна, Альдегонда, Брюде, Конгресс;
26.09 выполнялась камеральная обработка полевых данных;
27.09 измерены расходы воды, отобраны пробы и демонтировано оборудование на реке Грён;
28.09 выполнена камеральная обработка полевых данных;
29.09 установлен уровнемерный логгер на оз. Конгресс;
30.09 установлена уровнемерная свая на оз. Стемме, демонтирован стфор на р. Васстак, считаны данные с барологгера на р. Брюде;
01.10 считаны данные с барологгера на оз. Стемме.
[bookmark: _GoBack]Полевые работы по программам сезонной экспедиции «Шпицберген» в 2024 году завершены.

7. Разное
01.10 поднято из воды для постановки на зимнюю стоянку маломерное судно PolarCirkel 660 Work. Велось профилактическое обслуживание подвесных моторов.
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Проводились профилактические работы по подготовке систем отопления в Лабораторных корпусах №1 и №2, жилом корпусе №1 и теплом гараже.
ФГУП ГТ «Арктикуголь» велась замена коммуникаций теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в расположении РАЭ-Ш.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
