Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 28 августа по 3 сентября 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 04.09.2024:
Температура воздуха: + 7,5°С
Атмосферное давление: 744,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 90 %
Ветер: Ю-Ю-З 4 м/с, порывы 7 м/с
Осадки: без осадков, пасмурно.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.
В течение суток с 03 по 04 сентября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 4 образцах водных вытяжек из мерзлых грунтов, отобранных на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 8.
2.2 Определено содержание различных форм растворенного углерода и азота в 13 образцах морской воды по программе экологического мониторинга СЗФ «НПО «Тайфун» и 4 образцах водных вытежек мерзлых грунтов с использованием анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 118.
2.3 Измерено содержание гидрокарбонатов титриметрическим методом в 4 образцах водных вытяжек с помощью рН-метра  Mettler Toledo S220 и бюретки Biohit Biotrate. Общее количество измерений 8.
2.4 Произведен учет прекурсоров, жидких и сухих реактивов, стандартов, растворов, фильтров, колонок и преколонок.
2.5 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.
2.6 Выявлена нестабильность давления при подаче газа-носителя из генератора чистого воздуха PEAK Sctoca в анализатор органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L, что не позволяет проводить анализ. Выясняются и устраняются причины неисправности.
2.7 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 03.09 откалиброван газоанализатор СО12 газами СO и СО2.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 3475 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2382 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
03.09 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гидрологические наблюдения
29.08  камеральная обработка полевых материалов, обработка пробы воды в химико-аналитичсекой лаборатории;
30.08 измерены расходы воды и отобраны пробы на реках Грёнфьорд, Бретьорна, Альдегонда, Брюде, Васстак, Конгресс;
31.08 выполнены обработка проб воды в лаборатории для анализа содержания взвешенного вещества и последующего химического анализа и камеральная обработка метериалов;
[bookmark: _GoBack]03.09 установлена уровнемерная свая на озёре Конгресс.

6.2 Гляциологические наблюдения
30.08 на леднике Альдегонда снято оборудование и демонтирована теплобалансовая мачта (ИФА РАН), извлечена вытаявшая термокоса.
01.09 в долине Грёндален выполнены термометрические наблюдения в 3-х опорных скважинах, взяты пробы воды из гидролаколита «Оин» для последующего химического анализа, заманена обсадка скважины №18.
03.09 на оз. Конгресс отобраны 6 проб донного грунта и озёрной воды для последующего химического анализа.

6.3. Палеогеографические наблюдения
Полученные в ходе полевого сезона 2024 г. образцы подготовлены в химик-аналитичсекой лаборатории для последующей транспортировки в Санкт-Петербург и долговременного хранения: образцы высушены, взвешены, подготовлен реестр для декларирования. При обработке проведена фотофиксация проб малакофауны, выполнен выборочный экспресс-анализ для выявления наличия створок диатомовых водорослей в отобранных пробах. Подготволен краткий отчет по выполненным работам в рамках полевого сезона 2024 г.

6.4. Океанологические наблюдения
Поставлена методика и выполнена калибровка остроена калибровка Shimadzu UV1800  для анализа содержания нитритов и силикатов в низком диапазоне. Отобраны отобраны образцы речных вод рек, впадающих в залив Грёнфьорд, проанализированы 6 образцов воды на следующие параметры: рН, гидрокарбонаты и общая щелочность, кремний силикатов, фосфаты. Проведена пробоподготовка препаратов для микроскопирования.
Проведено тестовое зондирование залива Грёнфьорд с целью интеркалибрации.

7. Разное
Оказаны логистичсекие услуги по обеспечению полевых работ сотрудникам  СЗФ НПО «Тайфун», ИФА РАН, ИГ РАН.
Завершены работы по замене ПВХ-покрытия ангара для хранения техники.
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).
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