**Информация о деятельности Высокоширотной арктической экспедиции**

**ФГБУ «ААНИИ» за период 15-21.08.24 г.**

**ГМО Научно-исследовательский стационар «Ледовая база Мыс Баранова»**

**Стандартные метеорологические и актинометрические наблюдения**

Проводятся:

- стандартные восьмисрочные метеорологические наблюдения с передачей синоптических телеграмм в сеть телекоммуникаций Росгидромета за основные сроки наблюдений;

- непрерывные измерения высоты облачности при помощи сеилометра CL31;

- непрерывные измерения метеорологической дальности видимости;

- сравнительные измерения метеорологических величин (температуры воздуха, атмосферного давления, направления и скорости ветра, относительной влажности);

- непрерывные актинометрические измерения при помощи интегрированного балансомера CNR4;

- сравнительные наблюдения за коротковолновыми составляющими радиационного баланса.

**Специализированные метеорологические наблюдения**

Проводятся:

- градиентные тепло-балансовые наблюдения;

- дистанционное измерение температуры воздуха в слое до 1000 метров метеорологическим температурным профилемером МТР-5Е;

- актинометрические наблюдения по стандартам программы БСРН;

- отбор проб осадков для их последующего анализа на химический состав в лаборатории ГГО им. Воейкова;

- измерения концентрации сажевого аэрозоля в приземном слое атмосферы, измерения коэффициентов рассеивания излучения аэрозолем, содержащемся в приземном слое атмосферы, измерения количества ядер конденсации в приземном слое атмосферы в рамках сотрудничества с Институтом оптики атмосферы Сибирского отделения РАН;

- наблюдения за интегральным влагосодержанием атмосферы с использование радиометра водяного пара (РВП);

- непрерывные измерения температуры почвы на мерзлотном полигоне с помощью термокосы GeoPrecision;

- отбор проб аэрозоля на фильтры РМ 2.5 в рамках совместных научных исследований между ТОИ ДВО РАН и ААНИИ аэрозольной ловушкой Digitel High Volume Sampler (HVS) DH-77;

- наблюдения за приземной концентрацией озона газоанализатора озона ОПТЭК 3.02П-А;

- измерения скоростей и направлений ветра акустическим анемометром uSonic-3 Sci AHKST (METEK);

- сравнительные наблюдения за коротковолновыми составляющими радиационного баланса;

- измерения и регистрация спектрального состава приходящей, отраженной радиации, а также альбедо снежного покрова радиометром Ramses;

- наблюдения за потоком углекислого газа на границе «деятельный слой – атмосфера» системой Li-8100A.

Введён в эксплуатацию газоанализатор Picarro G2401.

**Аэрологические наблюдения**

Выполнено 7 температурно-ветровых зондирований для регистрации температуры, влажности, направления и скорости ветра в свободной атмосфере. Средняя высота подъёма радиозонда 32,7 км, максимальная 36,6 км, минимальная 15,5 км.

**Ледовые наблюдения**

Проведены ежедневные прибрежные ледовые наблюдения за состоянием ледовой обстановки в прилегающей к станции акватории на двух участках: основном – пролив Шокальского и дополнительном – бухта Амба.

**Ледоисследовательские работы**

Проводится профилактика и консервация ледоисследовательского и вспомогательного оборудования, используемого при работе на льду.

**Сейсмические наблюдения**

Продолжается постоянный мониторинг:

- колебаний подстилающей поверхности на побережье пролива Шокальского сейсмометром CME-4111-LT;

- сейсмичности региона станцией SVZ. Получено 533 Мб исходных данных.

**Геофизические наблюдения**

Проводятся регулярные геомагнитные наблюдения:

- непрерывные измерения вариаций 3-х компонент магнитного поля Земли феррозондовым магнитометром LEMI-025;

- абсолютные измерения главного магнитного поля при помощи магнитометра POS-1.

Ионосферные наблюдения и наблюдения условий распространения радиоволн:

- мониторинг условий распространения радиоволн декаметрового диапазона и параметров ионосферы над акваториями Карского и Баренцева морей методом наклонного радиозондирования ионосферы;

- совместные исследования ФГБУ «ААНИИ» и ФГБУ «ИПГ» полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы при помощи программно-аппаратного комплекса высокоорбитальной радиотомографии ПАК ВОРТ.

Спектральные наблюдения:

- спектральные наблюдения солнечного излучения в диапазонах UVB-UVA с помощью спектрометра AvaSpec-2048;

- регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью ультрафиолетового индикатора «УФИ» (ГГО-ААНИИ).

Проводятся риометрические наблюдения.

**Пункт ФАГС (Роскартографии)**

Пункт Фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС) Росреестра функционирует в заданном режиме, информация передается по системе связи в пункт сбора информации.

**Гидрологические работы**

Выполнено:

- измерение уровня и расхода воды на ГПН рек Мушкетова, Правая Мушкетова, Останцовая, Базовая, без названия, отбор проб грунтовой воды с шурфа на ГПН р. Мушкетова;

- наблюдения за испарением с почвы на испарительной площадке, расположенной возле мерзлотного полигона;

- геокриологический мониторинг по мерзлотомерам типа АМ-21 в районе ГПН р. Мушкетова и в районе стационара.

**Гляциологические и палеогеографические работы**

Выполнено:

- измерение уровня протаивания многолетнемерзлых пород по мерзлотомерам типа АМ-21 в районе стационара и в районе ГПН р. Мушкетова;

- для измерения глубины оттаивания многолетнемерзлых пород на мерзлотном полигоне выполнен 121 промер.

**Гидрохимические работы**

Выполнены:

- отобраны 13 проб воды на содержание кислорода, 13 проб воды на определение БПК и 13 проб на определение биогенов с рек без названия, Базовая, Черная, Новая, Мушкетова и озер Предгорное и Твердое;

- измерения 13 проб воды по показателям: содержание кислорода, БПК5, рН, удельная электропроводность, общая щелочность, перманганатная окисляемость, содержание нитритов, аммония, железа (III), фосфатов, кремния. Проведена фильтрация проб на хлорофилл а, фильтрация на CDOM, сняты спектры CDOM;

- измерения 7 проб воды по показателю БПК5;

- консервация 13 проб для отправки в Санкт-Петербург с целью последующего химического анализа на ионный состав и 13 пробы на определение массовой концентрации общего углерода (TOC).

**Геодезические работы**

Выполнено:

- наблюдение за ледовой обстановкой в проливе Шокальского и подстилающей поверхностью в районе стационара с применением беспилотного летательного аппарата мультироторного типа;

- привязка автоматического уровнемера, гидрометрического створа и шурфа для отбора грунтовых вод в Балтийской системе высот на гидрологическом пункте наблюдения р. Мушкетова, с применением оптического нивелира Vega L30;

- съёмка местности площадью 1,2 км2 для уточнения цифровой модели рельефа НИС и прилегающей территории масштаба 1:500 с применением спутникового геодезического оборудования Sokkia GRX-2.

Высокоширотная арктическая экспедиция ФГБУ «ААНИИ»

22 августа 2024 г.