Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 01 по 07 апреля 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 08.04.2026:
Температура воздуха: -0,7 °С
Атмосферное давление: 756 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 73 %
Ветер: Ю-Ю-В 8 м/с, порывы 11-14 м/с
Осадки: пасмурно, умеренный позёмок.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток 07.04-08.04 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Отобраны пробы поверхностной морской воды из залива Грёнфьорд в 2-х точках 03.04 по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 8.
Отфильтрованы 2 образца морской воды (5 л), фильтры временно заморожены.
2.2 Выполнен анализ содержания биогенных компонентов (силикатов, фосфатов, нитритов) в 34 образцах морской воды с помощью спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой по программе сезонной экспедиции и зимовочного состава. Общее количество измерений 204.
2.3 Проведен ежемесячный учёт прекурсоров, жидких и сухих реактивов, стандартов и стандартных растворов.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: заменен входной фильтр монитора озона О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 1878 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 07.04 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записывались в память компьютера.

6. Криосферные наблюдения
Выполнены срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова.
Завершены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура), отобраны образцы снега для химического анализа.
02.04 выполнены измерения глубины промерзания почвы в скважинах и снегомерная съемка: на площадке CALM у геофизического полигона и №8а в долине Грёндален.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Мерзлотные наблюдения
Буровое оборудование вывезено из Грёндален в п. Баренцбург, проведено его техническое обслуживание и консервирование. Работы по программе мерзлотных наблюдений на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г. завершены.
7.2. Метеорологические наблюдения
Велась подготовка измерительного оборудования к полевым работам.
7.3 Гидрологические наблюдения
Велась подготовка к полевым работам, расконсервация оборудования.

8. Разное
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты.
Велись профилактическое обслуживание и ремонт транспортной техники, ремонт полевого экспедиционного оборудования.
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