Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 23 по 29 июля 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 30.07.2025:
Температура воздуха: 8,3 °С
Атмосферное давление: 752,6 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 89 %
Ветер: ЮЮЗ 3-4 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 По программе гидрохимических исследований отобраны образцы морской воды из залива Грёнфьорд в 2-х точках: пирс у морского поста и пирс у ТЭЦ. Определены следующие параметры:
- содержание растворённого кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 и йодометрическим методом Винклера с помощью бюретки Biohit Biotrate, общее количество измерений 8 и 20 соответственно,
- значения активной флуоресценции хлорофилла а с помощью портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D «PSI», общее количество измерений 16.
Пробы морской воды профильтрованы для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов, фильтры заморожены.
2.2 Проведена серия анализов содержания биогенных компонентов (нитриты, фосфаты, силикаты) в 19 образцах морской воды и 21 образцах речной воды по программе гидрохимических исследований; общее количество измерений 240.
2.3 Измерено содержание основных ионов в 7 образцах поверхностных вод по программе гидрологических исследований с помощью ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu; общее количество измерений 154.
2.4 Выполнено определение содержания гидрокарбонатов и карбонатов в 14 пробах поверхностных вод с помощью автоматического титратора T70 Mettler Toledo по программе гидрологических исследований; общее количество измерений 28.
2.5 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 3722 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2641 tif-файл спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216][bookmark: _GoBack]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические исследования
Выполнено измерение расходов воды с помощью ИСП-1М и отбор проб воды на рр. Грёнфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак. В отобранных пробах в химико-аналитичсекой лаборатории определены pH, удельная электропроводность, минерализация и мутность (содержание взвешенного вещества).
Перенесены высотные отметки с репера р. Бретьерна на репер оз. Бретьерна посредством GNSS-антенн Sokkia GRX-2 и с репера оз. Бретьерна на уровнемерную сваю оз. Бретьерна нивелиром Vega L-30. На оз. Бретьерна проведено зондирование водной толщи кондуктометром HACH HQ30d и отбор проб воды батометром Руттнера. Выполнена проверка корректности записи и скачивание срочных данных на самописце Solinst Levellogger 5 на оз. Бретьерна.
6.2 Палеогеографические исследования
Выполнены 4 маршрута на п-ове Митра и Врюгера. Проведено подробное литологическое описание 3 разрезов четвертичных отложений, отобраны 2 поверхностные пробы и 52 образца для радиоуглеродного датирования, малакофаунистического, диатомового и спорово-пыльцевого анализов.
Сделано геоморфологическое описание берегов Моллер-фьорда и бухты Майера.
6.3 Гляциологические исследования
28 июля выполнен пеший маршрут на ледник Альдегонда, в ходе которого произведены измерения всех снегомерных реек.
29-30 июля совместно с сотрудниками ИГ РАН проведены измерения снегомерных реек на ледниках Западный Грёнфьорд и Восточный Грёнфьорд.
6.4 Метеорологические наблюдения
Выполнена тестовая сборка и проверка программного обеспечения фотокамеры для съемки облачного покрова с дискретностью один час, 2-х метеостанций Hobo для измерения температуры и влажности у поверхности и на высоте 1,5 м и балансомер CNR4 Kipp&Zonen для организации теплобалансовых наблюдений.
28 июля на леднике Альдегонда установлен теплобалансовый комплекс. Произведена проверка работы установленных на леднике Альдегонда автоматических метеостанций, считаны данные.
29-30 июля совместно с сотруднкиами ИФА им. А.М. Обухова РАН на леднике Западный Грёнфьорд выполнена проверка работы метеостанции, установленной в весенний период, проведены маршрутные измерения альбедо.

7. Разное
Велись плановые работы по техническому обслуживанию зданий и инженерных сетей.
Сданы на утилизацию в ГТ «Арктикуголь» бочки с отработанным моторным маслом, накопившиеся на территории научного городка.
Оказана логистическая поддержка сотрудникам ПАБСИ КНЦ РАН, ИФА им. А.М. Обухова РАН и ИГ РАН.
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