[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 09 июня по 15 июня 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 16.06.2021:
Температура воздуха: +2°С
Атмосферное давление: 741 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 75%
Ветер: направление С-З; 5 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчиков частиц АЗ-10 и Grimm
Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP-9.
Выполнялись измерения спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.
С 15.06. по 16.06.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1. Проведено техническое обслуживание анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L:
- замена каталитической трубки для высокосолёностных проб на стандартную;
- замена спирали охлаждения;
- калибровка с расчётом метрологических характеристик по четырем показателям: общий азот (TN), общий углерод (TC), нелетучий органический углерод (NPOC) и неорганический углерод (IC).
2.2. Подготовлена водная вытяжка из проб мёрзлых грунтов «скважина 17», предоставленных отрядом геоморфологии в 2020 году, методом экстракции (6 образцов). Вытяжки законсервированы для хранения и последующего определения содержания различных форм углерода и общего азота с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L.
2.3. Выполнен анализ водных вытяжек (6 образцов):
- определена массовая концентрация гидрокарбонатов с контролем повторяемости на аттестационных растворах с использованием автотитратора Т90 «Mettler Toledo» c потенциометрическим датчиком DGi115-SC. Общее количество измерений 10;
- измерены рН и электропроводность до и после экстрагирования образцов с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 «Mettler Toledo». Общее количество измерений 24.
2.4. На жидкостном хромато-масс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» проведен:
- анализ изотопно-меченого внутреннего стандарта для последующего построения калибровочной кривой;
- анализ 13 стандартов перфторированных кислот для последующего построения калибровочной кривой.
2.6. Проведена плановая промывка насосов жидкостной хроматографической системы LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов).
2.7. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».	 

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.
Всего передано 9 403 tif-файлов со спутниковой информацией.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 15.06.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834]Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1.  Гидрологический отряд
Проводились регулярные наблюдения за расходом воды и взвешенных наносов, а также отбор проб на гидрохимический анализ на гидрологическом посту реки Грен. 
На реках Конгресс, Бретьерна, Гренфьорд и озере Бретьерна смонтированы автономные уровнемерные комплексы. На реках выполнено измерение расходов воды, отбор проб на мутность и гидрохимический анализ. 
Выполнен рекогносцировочный осмотр постоянного гидрометрического створа реки Альдегонда. 
Заменён регистратор уровня воды в озере Стемме в связи с выходом из строя ранее установленного.  
Продолжаются наблюдения за снеготаянием. Три раза в течение отчётного периода выполнены измерения плотности и описание структуры залегания снежного покрова в снегомерном шурфе вблизи метеостанции «Баренцбург».
Выполнена камеральная и лабораторная обработка материалов натурных наблюдений. 
В химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш измерены pH, электропроводность, выполнена фильтрация отобранных проб пресной воды, рассчитана мутность речных потоков в период снеготаяния.
7.2. Отряд экологического мониторинга 
Проведены полевые работы: в 10 точках на территории пос. Баренцбург и его окрестностях отобраны 20 образцов почвы и 10 растительности (мха). В 6 точках на территории поселка и в 2-х точках долины Грендалсельва выполнен отбор 8 образцов воды. В долине Грендалсельва взяты 2 образца донных отложений. В районе вертолётной площадки отобраны 3 проб атмосферного аэрозоля.
Во всех пробах воды произведены измерения рН, окислительно-восстановительного потенциала (Eh), растворённого кислорода и температуры. 
В химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш для всех образцов воды выполнена пробоподготовка для определения тяжёлых металлов (ТМ), полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), хлорорганических соединений (ХОС), компонентов минерального состава (КМС), биогенных элементов (БЭ). Произведено определение щёлочности, содержания ртути и общего содержания нефтяных углеводородов (НУ).

8. Разное
09.06.21 в рамках совместного образовательного проекта «Месяц экологии» школы Баренцбурга и РАЭ-Ш отобраны образцы снега для изучения школьниками загрязнения снежного покрова в химико-аналитической лаборатории.
13.06.21 в расположение РАЭ-Ш в пос. Баренцбург прибыли сотрудники зимовочного состава ведущий инженер Потехина Е.Н. и техник-ремонтник Солодков С.Г.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 02 июня по 08 июня 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 1,1 °С
Максимальная: 3,3 °С
Минимальная: -1,3°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 13 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 09 июня по 15 июня зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 4. Опасных метеорологических явлений – 0.

1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

4. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 09 июня по 15 июня – 4.
 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки.

6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 09 июня по 15 июня – 48 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
