Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 27 ноября по 03 декабря 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 04.12.2024:
Температура воздуха: -13,2 °С
Атмосферное давление: 748,6 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 68 %
Ветер: штиль, снег непрерывный слабый.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
В течение суток с 03.12 по 04.12 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором и насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
[bookmark: _GoBack]2.2 Проведена ревизия запасных частей и расходных материалов для ионного хроматографа, сформирован список для закупки.
2.3 Проводилась регенерации ионообменных картриджей CARS подавителя SAMS ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu. 
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 2116 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1121 tif-файла спутника NOAA, 499 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
03.12 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).
Продолжались пуско-наладочные работы ФГУП ГТ «Арктикуголь»» по подключению зданий РАЭ-Ш ААНИИ к новой системе тепло- и водоснабжения.
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