[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 15 сентября по 21 сентября 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 22.09.2021:
Температура воздуха: +6°С
Атмосферное давление: 733 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 80%
Ветер: направление В; 12 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчиков частиц АЗ-10 и Grimm.
В связи с ухудшением погоды (дождь, сильный ветер) и, во избежание поломки, 
счётчики частиц АЗ-10 и Grimm были отключены 18.09.2021 (время 15:35 UTC). 
Аэталометр АЕ33 был залит водой, отключён 19.09.2021 для просушки.
20.09.2021 отключён автоматический фотометр SP-9 в связи с сокращением светового дня. 
С 20.09 по 21.09.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1. Выполнен анализ 5 образцов речных вод, 2 образца озёрных вод, 1 образца грунтовых вод и 1 образца льда для определения содержания неорганического углерода (IC) и расчёта массовой концентрации гидрокарбонатов; 6 образцов речных вод, предоставленных отрядом гидрологии в 2021 г., и 1 образа водной вытяжки почвы для определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведённых измерений 37.
2.2. Выполнено определение рН и электропроводности 1 образца речных вод, 1 образца озёрных вод, 1 образца грунтовых вод и 1 образца водной вытяжки почвы с использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество проведённых измерений 8.
2.3. Выполнен анализ 1 образца водной вытяжки почвы в 3-х параллельных измерениях для определения ионного состава на жидкостном хроматографе серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее количество проведённых измерений 3.
2.4. Получена водная вытяжка 1 образца почвы методом экстракции.
2.5. Проведена плановая промывка насосов жидкостной хроматографической системы LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов).
2.6. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».
3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. 
Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по FTP  3537 tif-файлов спутника NOAA, 3658 tif-файлов спутников METОP, 768 tif- файлов спутника TERRA, 1300 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 21.09.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные 

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
20.09.2021 комплекс был отключён в связи с повреждением антенны. Ведутся восстановительные работы.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Гидрологический отряд
Выполнены регулярные измерения расходов воды и взвешенных наносов реки Грен. 
Проведена камеральная обработка материалов натурных наблюдений. 
В химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш измерены pH, электропроводности и фильтрация 7 проб пресной воды.
[bookmark: _Hlk80187905]7.2. Отряд гляциологии и мерзлотоведения 
С 14.09. по 17.09.2021 г совершён выезд в пос. Пирамида с целью рекогносцировки местности для обустройства площадки CALM, а также продолжения термометрических наблюдений за состоянием мерзлоты, начатых в марте текущего года. В результате 3-х дневных поисковых работ подходящего места для обустройства площадки CALM найдено не было. Установлено, что измерение глубины сезонного талого слоя (СТС) в окрестностях посёлка стандартным зондированием невозможно ввиду повсеместного преобладания крупнообломочных отложений. 
В ходе термометрических наблюдений за состоянием мерзлоты в пос. Пирамида  и его окрестностях, произведено обследование 14 скважин, в 7 из них выполнены измерения температурных профилей. Считаны данные с 3 термометрических кос, установленных в марте текущего года. 
21.09.2021 начаты работы на площадке CALM (геофизический полигон) вблизи пос. Баренцбург. Выполнено 55 зондирований и измерений глубины сезонного талого слоя (СТС).

8. Прикомандированный состав отдела геофизики ААНИИ
За период с 14.09 по 21.09.2021 силами прикомандированных сотрудников отдела геофизики ААНИИ и зимовочного состава РАЭ-Ш был выполнен комплекс подготовительных и пуско-наладочных работ по переносу риометрических наблюдений, проводимых ГМО Баренцбург (по согласованию с Мурманским УГМС) на геофизический полигон РНЦШ (пос. Баренцбург) и ремонту приёмо-передающей антенны комплекса НЗИ ЛЧМ, в том числе:
- выполнен тестовый запуск риометрических наблюдений в автономном режиме (питание от аккумуляторных батарей), получен хороший сигнал, данные в режиме реального времени поступают на сервер; кривая спокойного дня риометра в процессе проверки; передачи данных в настоящий момент стабильна;
[bookmark: _Hlk83218355]- произведён демонтаж поврежденной приёмо-передающей антенны комплекса НЗИ ЛЧМ, выполняется установка новых опорных конструкций для возобновления работы комплекса НЗИ ЛЧМ.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 15 сентября по 21 сентября 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 4.9 °С
Максимальная: 8.0 °С
Минимальная: 0.0°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 18 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 15 сентября по 21 сентября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 5. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 15 сентября по 21 сентября – 2. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 15 сентября по 21 сентября – 21 срок.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.





Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген

