Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 15 по 21 апреля 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 22.04.2026:
Температура воздуха: -2,9 °С
Атмосферное давление: 752 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 76 %
Ветер: C-З 3 м/с, порывы 6 м/с
Осадки: ясно, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток 20.04-21.04 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания хлорофилла а и других в 20 образцах морской воды залива Грёнфьорд с помощью спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой по программе гидрохимических исследований. Общее количество измерений 40.
[bookmark: _Hlk227773384]2.2 Выполнен анализ содержания биогенных компонентов (силикатов, фосфатов, нитритов) в 10 образцах морской воды залива Грёнфьорд с помощью спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой по программе гидрохимических исследований. Общее количество измерений 60.
2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: заменен входной фильтр монитора озона О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 1905 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 21.04 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологические наблюдения
Проведены наблюдения за испарением со снежного покрова по двум испарителям ГГИ-500-6, двум пластиковым испарителям и пластиковому испарителю с высотой стенки 20 см.
В связи со сложившимися аномально-теплыми погодными условиями снегомерные работы на водосборах рек не велись.
6.2. Метеорологические наблюдения
В связи с погодными условиями и невозможностью доступа на ледники Альдегонда и Западный Грёнфьорд научная программа скорректирована. 15.04 произведена установка теплобалансовой мачты в непосредственной близости от метеорологической площадки ГМО «Баренцбург», произведена установка облачной камеры. Выполнена проверка работоспособности АМС HOBO U30 с целью подготовки к установке на леднике Альдегонда в случае возобновления работ по программе. 18.04 выполнены измерения проникающей в снег радиации в диапазоне ФАР. Собраны и обработаны данные, полученные теплобалансовой мачтой и облачной камерой.

7. Разное
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты.
Велся ремонт полевого экспедиционного оборудования.
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