Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 21 по 27 декабря 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 28.12.2022:
Температура воздуха: + 2,0 °С
Атмосферное давление: 729,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 75 %, пасмурно.
Ветер: Ю-З, 2 м/с, порывы – 

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, 
В течение суток с 26  по 27 декабря проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.   Проведена плановая промывка насосов системы LC-20ADXR Prominence жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040.
0.  Проведена химическая мойка и техническое обслуживание 2 вакуумных насосов KNF N035.3AN.18. Состояние оборудования удовлетворительное.
0.  Проводится инвентаризация на складе химической посуды
0.  Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». Выполнена калибровка анализатора оксида и диоксида углерода, а также замена тефлонового фильтра.
1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 2185 tif-файлов спутников METОP, 3 tif- файла спутника TERRA, 1284 tif-файла спутника NOAA, 908 tif-файлов спутника NPP.
1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 26 декабря произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

1. Геофизические наблюдения
2. [bookmark: _Hlk68002216] Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
2. Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передаются в Полярный геофизический центр ААНИИ.
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