Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 03 по 09 июня 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 10.06.2026:
Температура воздуха: +6,2 °С
Атмосферное давление: 752 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 92 %
Ветер: Ю 6 м/с, порывы 7 м/с
Осадки: слабая морось.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
1.2 В течение суток 08.06-09.06 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания биогенных компонентов (фосфаты, силикаты, нитриты) с помощью спектрофотометра Shimadzu UV-1800 в 10 образцах морской воды для ММБИ РАН. Общее количество измерений 60.
[bookmark: _Hlk227773384]2.2 Проведена лиофильная сушка 20 проб донных отложений для ММБИ РАН с использованием лиофилизатора Martin Christ Alpha 1-4.
2.3 Выполнена повторная дефектовка системы подготовки чистой воды Sartorius Arium mini. Результаты направлены сервис-инженеру: предположительная причина неисправности блокировка электронной платы.
2.4 Велось техническое обслуживание ионного хроматографа Shimadzu LC-20Adsp: шум и дрейф базовой линии превышают допустимые для проведения анализа значения. Результаты направлены сервисной службе.
2.5 Проводилась диагностика неисправностей при работе бидистяллятора GFL 2034 и лиофилизатора Martin Christ Alpha 1-4.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 5908 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 09.06 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологические наблюдения
Выполнены измерения расходов воды на временных створах на реках Васстак, Конгресс. Измерен расход воды на постоянном створе на р. Грён, выполнена нивелировка уровнемерной сваи. Отобраны образцы воды. На р. Брюде измерения не проводились по соображениям безопасности.  
В химико-аналитической лаборатории обработаны десять отобранных образов воды для определения содержания взвешенных частиц, 7 образцов переданы для дальнейшего химического анализа.
Велась камеральная оработка полученных данных.

7. Разное
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Вёлся ремонт отопления в помещении гаража для ремонта техники.
Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта. Лодка Zodiac спущена на воду и готова к эксплуатации.
[bookmark: _GoBack]04.06 совершен технический рейс на судне Polarcirkel 660 Work в п. Лонгйир для закупки топлива.
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