Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 06 по 12 июля 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 13.07.2022:
Температура воздуха: +8,5 °С
Атмосферное давление: 746,5 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 90%
Ветер: штиль

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9. 
08 июля произведена замена фильтра Finite Filter в аэталометре АЕ33.
В течение суток с 11 по 12 июля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Произведен отбор проб поверхностной морской воды в прибрежной акватории залива Гренфьорд в 3 точках. 
0. Выполнено определение рН, солености и температуры образцов морской воды. Общее количество измерений 30.
0. При использовании спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой было выполнено:
- анализ 3 образцов морской воды для определения содержания хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых. Общее количество проведенных измерений 12.
- анализ 3 образцов морской воды для определения содержания кремния, общего фосфора, фосфатов, азота нитритного. Общее количество проведенных измерений 24.
0. При использовании автоматического титратора «Mettler Toledo Т70» проведен анализ 18 образцов снега и 7 образцов речной воды, отобранных в 2022 г., для определения содержания гидрокарбонатов и щелочности. Общее количество проведенных измерений 50.  Выполнена калибровка электродов DGi111-SC и DGi115-SC.
0. Обеспечена бесперебойная работа и приём информации станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» и «Гора».
На станции «Поселок» выполнено обнуление анализатора оксида и диоксида углерода (CO12), проведено техническое обслуживание анализатора оксида азота (AC32) и анализатора озона (O342m).
1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
3.1.	Станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:
METOP-B	- 100	
METOP-С	- 99

3.2.	Станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве: 
NPP		- 100

3.3.	Станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве:
TERRA	- 102
NOAA-19	- 92

Для отправки по FTP было подготовлено 3016 tif-файла спутников METОP, 482 tif- файлов спутника TERRA, 1399 tif-файлов спутника NPP.
1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
[bookmark: _GoBack]11 июля произведена инспекция градиентного комплекса. Очищены датчики, считаны данные.


1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
1. Геофизические наблюдения
4.  	Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
[bookmark: _Hlk68002216]ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.  
4. [bookmark: _Hlk65670834]Проводились непрерывные спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648.
1. Сезонная экспедиция «Шпицберген» 
5.  	Гидрологические исследования
06 июля измерен расход воды реки Грен, отобрана проба воды на мутность. Выполнена высотная привязка уровнемерной сваи к реперной точке посредством нивелировки.
07 июля производились регулярные наблюдения за расходом воды и взвешенных наносов рек Альдегонда и Брюде. Выполнена нивелировка уровнемерных свай вблизи гидрометрических створов рек Бретьерна, Альдегонда и Брюде. Разбит постоянный гидрометрический створ на реке Брюде.
10 июля выполнен полевой маршрут к подножью ледника Альдегонда. Измерено 4 расхода воды в трех точках выхода ледниковых вод и в замыкающем створе реки, отобрано 4 пробы воды на гидрохимический анализ.
Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений, измерение pH, электропроводности и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш.
5. 	Палеогеографические исследования
В рамках аэропалинологического мониторинга проведена смена пыльцевых ловушек (4 пластины) на трех гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки за мониторингом параметров состояния многолетней мерзлоты по проекту CALM. 
08 июля организован совместный с ВНИИОкеанология полевой лагерь на южном берегу Джонсфьорда (78.50189° N, 12.50313° E). Проводится подготовка к полевым работам.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
