Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 01 по 07 октября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 08.10.2025:
Температура воздуха: 6,5 °С
Атмосферное давление: 732,5 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 66 %
Ветер: ЮЮВ 9 м/с, порывы 15 м/с, снег.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 06.10 по 07.10 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания основных ионов в 10 образцах поверхностных вод, отобранных по программе гидрологических исследований, на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 155.
2.2 Проанализировано содержание карбонатов и гидрокарбонатов в 10 образцах поверхностных вод, отобранных по программам гидрологических исследований, с помощью автоматического титратора T70 Mettler Toledo. Общее количество измерений 20.
2.3 Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Грёнфьорд 03.10 и 07.10 в 2-х точках по программе гидрохимических исследований. В отобранных пробах определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 12 образцах; общее количество измерений 24;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 12 образцах; общее количество измерений 12;
- получены значения для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.
Выполнена фильтрация 4 образцов морской воды, фильтры временно заморожены.
2.4 С использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой проведен анализ содержания силикатов в 9 образцах пресных и морских вод по программе гидрохимических исследований. Общее количество измерений 18.
2.5 С использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой проанализировано содержание хлорофилла а и других пигментов в 10 образцах морской воды из залива Грёнфьорд в рамках гидрохимических исследований. Общее количество измерений: 20.
2.6 Определена мутность 21 образца морской воды из заливов Грёнфьорд и Исфьорд по программе гидрохимических исследований с использованием портативного турбидиметра HI 98703 Hanna. Общее количество измерений 42.
2.7 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором
2.8 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: произведена плановая замена входного фильтра газоанализатора озона О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 1719 tif-файлов спутника METОP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. Выполнена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические исследования
Выполнена камеральная обработка полевых данных и консервация оборудования.

7. Разное
Велись плановые работы по техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и транспортной техники.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
