Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 18 по 24 декабря 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 25.12.2024.
Температура воздуха: -1,0°С
Атмосферное давление: 736,3 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 65%
Ветер: ВЮВ 7 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
В течение суток с 24.12 по 25.12 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
Проверено состояние датчиков температуры HOBO, расположенных у здания бывшей метеостанции, Генконсульства и на м. Финнесет, считаны данные

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором и насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
[bookmark: _GoBack]2.2 Проведена разборка и ревизия генератора чистого воздуха SCTOCA анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Обнаружена причина низкой температуры узла подогрева воздуха и несоответствие рабочего давления оборудования в двух точках монтажа. Результаты обследования направлены сервисному инженеру ООО «Лабконцепт» для получения инструкций по устранению неполадок.
2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 2159 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1063 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
24.12 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 и складе (бывшие здания ПМГРЭ).
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