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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 декабря 2012 г. N 425

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минприроды России от 05.07.2016 N 384)

В соответствии с частью пятой статьи 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2011, N 30, ст. 4590, N 49, ст. 7025; 2012, N 31, ст. 4322) приказываю:
Утвердить прилагаемый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений.
Конкретные методики (методы) измерений могут содержать значения предельно допустимых погрешностей в абсолютных величинах, которые находятся в пределах установленных настоящим приказом значений относительных погрешностей измерений.
(абзац введен Приказом Минприроды России от 05.07.2016 N 384)

Министр
С.Е.ДОНСКОЙ





Утвержден
приказом Минприроды России
от 07.12.2012 N 425

[bookmark: P36]ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минприроды России от 05.07.2016 N 384)

┌──────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│  N   │         Измерения          │   Обязательные метрологические требования к измерениям    │
│      │                            ├────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│      │                            │     диапазон измерений     │    предельно допустимая      │
│      │                            │                            │         погрешность          │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  1   │             2              │             3              │              4               │
├──────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│                  Основные измерения состояния и загрязнения окружающей среды                  │
├──────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│  1   │Измерение концентрации      │                            │                              │
│      │органических и              │                            │                              │
│      │неорганических веществ:     │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1.1  │В атмосферном воздухе для   │                            │   дельта = +/- (25....72)%   │
│      │стойких органических        │                            │                              │
│      │загрязнителей,              │                            │                              │
│      │полиароматических           │                            │                              │
│      │углеводородов, летучих      │                            │                              │
│      │органических соединений,    │     -10      -7            │                              │
│      │массовой, мг/м3             │от 10    до 10   мг/м3      │                              │
│      ├────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│      │В атмосферном воздухе       │     -7                     │                              │
│      │массовой, мг/м3             │от 10   до 100 мг/м3        │   дельта = +/- (10....25)%   │
│      │                            │                            │                              │
│      │                            │                            │                              │
│      │                            │                            │                              │
│      │                            │                            │                              │
│      │                            │                            │                              │
│      │                            │                            │                              │
│      │                            │                            │                              │
│      │                            │                            │                              │
│      │                            │                            │                              │
│      │                            │                            │                              │
│(пп. 1.1 в ред. Приказа Минприроды России от 05.07.2016 N 384)                                 │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1.2  │В промышленных выбросах в   │                            │    дельта = +/- (8....25)%   │
│      │атмосферу                   │                            │                              │
│      │                    -1      │     -7                     │                              │
│      │массовой, мг/м3 (млн  )     │от 10   до 50000 мг/м3      │                              │
│      │                            │      -7             -1     │                              │
│      │                            │(от 10   до 50000 млн  )    │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1.3  │В атмосферных осадках       │           -9               │    дельта = +/- (5....80)%   │
│      │массовой, мг/дм3            │от 0,5 * 10   до 50 мг/дм3  │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1.4  │В поверхностных и подземных │                            │  дельта <*> = +/- (3....80)% │
│      │водах                       │      -10      5            │                              │
│      │массовой, мг/дм3            │5 * 10    до 10  мг/дм3     │                              │
│(пп. 1.4 в ред. Приказа Минприроды России от 05.07.2016 N 384)                                 │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1.5  │В морских водах             │  -7                        │  дельта <*> = +/- (3....80)% │
│      │массовой, мг/дм3            │10   до 5,0 мг/дм3          │                              │
│(пп. 1.5 в ред. Приказа Минприроды России от 05.07.2016 N 384)                                 │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1.6  │В сточных водах             │           -9      5        │    дельта = +/- (5....80)%   │
│      │массовой, мг/дм3            │от 0,5 * 10   до 10  мг/дм3 │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  2   │Исключен. - Приказ Минприроды России от 05.07.2016 N 384                                │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  3   │Измерение массовой доли     │                            │                              │
│      │органических и              │                            │                              │
│      │неорганических веществ:     │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 3.1  │В почвах, грунтах, мг/кг    │     -6      5              │    дельта = +/- (5....80)%   │
│      │                            │от 10   до 10  мг/кг        │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 3.2  │Исключен. - Приказ Минприроды России от 05.07.2016 N 384                                │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 3.2  │В отходах, мг/кг            │     -6      6              │    дельта = +/- (5....80)%   │
│      │                            │от 10   до 10  мг/кг        │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  4   │Измерение мощности дозы     │         -8      -1         │    дельта = +/- (15...30)%   │
│      │гамма-излучения, Зв/ч       │от 5 * 10   до 10   Зв/ч    │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  5   │Измерение плотности         │                            │                              │
│      │выпадений радионуклидов из  │                            │                              │
│      │атмосферы на подстилающую   │                            │                              │
│      │поверхность за сутки, месяц,│                            │                              │
│      │квартал, год:               │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 5.1  │Суммарная бета-активность   │            6               │   дельта = +/- (15....30)%   │
│      │радиоактивных атмосферных   │от 0,4 до 10  Бк/м2         │                              │
│      │выпадений, Бк/м2            │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 5.2  │Выпадения гамма-излучающих  │             6              │   дельта = +/- (15....30)%   │
│      │радионуклидов (гамма-       │от 0,01 до 10  Бк/м2·сут.   │                              │
│      │спектрометрия), Бк/м2·сут.  │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 5.3  │Выпадения бета-излучающих   │             6              │   дельта = +/- (15....30)%   │
│      │радионуклидов (изотопы      │от 0,02 до 10  Бк/м2·сут.   │                              │
│      │стронция, радиоизотопный    │                            │                              │
│      │анализ), Бк/м2·сут.         │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  6   │Измерение удельной          │                            │                              │
│      │(объемной) активности       │                            │                              │
│      │радионуклидов в пробах      │                            │                              │
│      │окружающей среды:           │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 6.1  │В атмосферном воздухе:      │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│6.1.1 │Суммарная бета-активность   │            5               │   дельта = +/- (15....30)%   │
│      │радионуклидов, Бк/м3        │от 0,1 до 10  Бк/м3         │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│6.1.2 │Активность гамма-излучающих │     -7      5              │   дельта = +/- (15....30)%   │
│      │радионуклидов (гамма-       │от 10   до 10  Бк/м3        │      в диапазоне энергий     │
│      │спектрометрия), Бк/м3       │                            │      от 50 кэВ до 3 МэВ      │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│6.1.3 │Активность бета-излучающих  │     -8      5              │   дельта = +/- (15....30)%   │
│      │радионуклидов (изотопы      │от 10   до 10  Бк/м3        │                              │
│      │стронция), Бк/м3            │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│6.1.4 │Активность альфа-излучающих │      -9      5             │   дельта = +/- (15....30)%   │
│      │радионуклидов (изотопы      │(от 10   до 10 ) Бк/м3      │                              │
│      │плутония, радиоизотопный    │                            │                              │
│      │анализ), Бк/м3              │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 6.2  │В поверхностных и морских   │                            │                              │
│      │водах, в снеге (талая вода):│                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│6.2.1 │Суммарная альфа-активность, │             5              │   дельта = +/- (15....40)%   │
│      │Бк/кг                       │от 0,01 до 10  Бк/кг        │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│6.2.2 │Суммарная бета-активность,  │            6               │   дельта = +/- (15....40)%   │
│      │Бк/кг                       │от 0,1 до 10  Бк/кг         │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│6.2.3 │Активность гамма-излучающих │         -3      6          │   дельта = +/- (15....40)%   │
│      │радионуклидов, Бк/кг        │от 2 · 10   до 10  Бк/кг    │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│6.2.4 │Активность бета-излучающих  │     -3      6              │   дельта = +/- (15....40)%   │
│      │радионуклидов (изотопы      │от 10   до 10  Бк/кг        │                              │
│      │стронция), Бк/кг            │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│6.2.5 │Активность альфа-излучающих │     -4      5              │   дельта = +/- (15....50)%   │
│      │радионуклидов (изотопы      │от 10   до 10  Бк/кг        │                              │
│      │плутония), Бк/кг            │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│6.2.6 │Активность трития (включая  │            6               │    дельта = +/- (2....30)%   │
│      │осадки), Бк/кг              │от 1,1 до 10  Бк/кг         │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 6.3  │В почве и донных отложениях:│                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│6.3.1 │Активность гамма-излучающих │            6               │   дельта = +/- (15....40)%   │
│      │радионуклидов, Бк/кг        │от 0,2 до 10  Бк/кг         │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│6.3.2 │Активность бета-излучающих  │            6               │   дельта =  +/- (15....40)%  │
│      │радионуклидов (изотопы      │от 0,1 до 10  Бк/кг         │                              │
│      │стронция), Бк/кг            │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│6.3.3 │Активность альфа-излучающих │            5               │   дельта = +/- (15....50)%   │
│      │радионуклидов (изотопы      │от 0,2 до 10  Бк/кг         │                              │
│      │плутония), Бк/кг            │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 6.4  │В наземной и водной биоте   │                            │                              │
│      │(на килограмм сырой массы): │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│6.4.1 │Активность гамма-излучающих │            6               │   дельта = +/- (20....50)%   │
│      │радионуклидов, Бк/кг        │от 0,2 до 10  Бк/кг         │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│6.4.2 │Активность бета-излучающих  │            6               │   дельта = +/- (20....50)%   │
│      │радионуклидов (изотопы      │от 0,2 до 10  Бк/кг         │                              │
│      │стронция), Бк/кг            │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│6.4.3 │Активность альфа-излучающих │            5               │   дельта =  +/- (20....50)%  │
│      │радионуклидов (изотопы      │от 0,2 до 10  Бк/кг         │                              │
│      │плутония), Бк/кг            │                            │                              │
├──────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│               Сопутствующие измерения состояния и загрязнения окружающей среды                │
├──────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│  1   │Измерение массы вещества, г │     -6                     │     дельта = +/- (1...5)%    │
│      │                            │от 10   до 10000 г          │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  2   │Измерение объемы пробы, м3  │     -6      6              │        дельта = +/- 5%       │
│      │                            │от 10   до 10  м3           │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  3   │Измерение времени, с        │              6             │    дельта = +/- (2...10)%    │
│      │                            │от 1 до 3 * 10  с           │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  4   │Измерение температуры, °C   │                            │                              │
│      │                            │                            │                              │
│      │атмосферный воздух          │от минус 50 до 60 °C        │      дельта = +/- 0,5%       │
│      │                            │                            │                              │
│      │промышленные выбросы        │от минус 50 до 1300 °C      │   дельта = +/- (0,5...10)%   │
│      │(сбросы), почвы             │                            │    Дельта +/- (0,3...5) °C   │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  5   │Измерение скорости          │от 1 до 100 м/с             │    дельта = +/- (4...25)%    │
│      │газопылевых потоков V, м/с  │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  6   │Измерение скорости воздушных│от 0,1 до 25 м/с            │  Дельта = +/- (0,1...3) м/с  │
│      │потоков технических         │                            │                              │
│      │устройств V, м/с            │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  7   │Измерение влажности         │от 10% до 98%               │     Дельта +/- (2...10)%     │
│      │атмосферного воздуха, %     │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  8   │Измерение давления, кПа     │                            │                              │
│      │                            │                            │                              │
│      │атмосферного воздуха        │от 600 до 1100 гПа          │     Дельта = +/- 0,3 гПа     │
│      │                            │                            │                              │
│      │промышленные выбросы        │от 40 до 110 кПа            │Дельта = +/- (0,1...3) кПа при│
│      │                            │                            │температуре от 0 °C до 60 °C; │
│      │                            │                            │      Дельта = +/- 1 кПа      │
│      │                            │                            │       при температуре        │
│      │                            │                            │      от -20 °C до 0 °C       │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  9   │Измерение кислотности почв, │от 1 до 14 ед. pH           │       +/- (0,05....0,2)      │
│      │воды (водородный            │                            │                              │
│      │показатель), атмосферные    │                            │                              │
│      │осадки, ед. pH              │                            │                              │
│(в ред. Приказа Минприроды России от 05.07.2016 N 384)                                         │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  10  │Измерение дельной           │от 2 до 10000 мкСм/см       │    дельта = +/- (5...20)%    │
│      │электропроводности (почв,   │                            │                              │
│      │воды, атмосферных осадков), │                            │                              │
│      │мкСм/см                     │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  11  │Измерение влажности почв,   │от 0,05% до 99%             │    Дельта = +/- (5...10)%    │
│      │грунтов, донных отложений,  │                            │                              │
│      │илов, осадков сточных вод,  │                            │                              │
│      │отходов, %                  │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  12  │Измерение скорости ветра    │от 0,6 до 60 м/с            │Дельта = +/- (0,3 + 0,05V) м/с│
│      │(V), м/с                    │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  13  │Измерение направления ветра,│от 0° до 360°               │      Дельта = +/- 10,0°      │
│      │градус                      │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  14  │Измерение зольности почв,   │от 1% до 100%               │     Дельта = +/- (1 - 5)%    │
│      │грунтов, донных отложений,  │                            │                              │
│      │илов, осадков сточных вод,  │                            │                              │
│      │отходов, %                  │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  15  │Измерение шума:             │от 18 до 150 дБ             │       Дельта = +/- 20%       │
│      │уровень звука (эквивалентный│                            │                              │
│      │уровень звука, максимальный │                            │                              │
│      │уровень звука), дБ          │                            │                              │
├──────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│  16  │Измерение электромагнитного │от 0,01 до 100 кВ/м         │    Дельта = +/- (10...25)%   │
│      │поля промышленной частоты   │                            │                              │
│      │напряженность электрического│                            │                              │
│      │поля, кВ/м                  │                            │                              │
└──────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

--------------------------------
[bookmark: P290]<*> Предельно допустимая погрешность измерений для значения 0,5 ПДК не должна превышать 1,2 .
(сноска введена Приказом Минприроды России от 05.07.2016 N 384)




image1.wmf
d


