Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 17 июня по 23 июня 2026 г.
Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 24.06.2026 г.
Температура воздуха: + 6,4°С
Атмосферное давление: 753,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 75%
Ветер: Ю – 4 м/с, порывы – 6 м/с
Осадки: без осадков.
1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
1.1. Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10.
       1.2. С 22.06.2026 по 23.06.2026 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

        2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проведено определение фосфора фосфатного в 11 пробах морской воды, отобранных отрядом ММБИ в летний этап сезонной экспедиции «Шпицберген-2026», в двух повторностях. Общее количество измерений — 24.
2.2. Проведено построение калибровочной кривой согласно РД 52.10.744–2020 для определения кремния в морской воде. Общее количество измерений — 21. Начата обработка первой части полученных данных.
2.3. Проведена плановая промывка насосов жидкостного хроматографа LC-20ADsp Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. 
2.4. Проведена плановая инспекция станции контроля качества атмосферного воздуха                (ККАВ). 23.06.2026 12:10-12:15 UTC произведена плановая замена входного фильтра у газоанализатора озона О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
3.1. Станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:
METOP-B   - 98
METOP-С   - 99

3.2. Станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве:
NPP	         - 98
NOAA-20    - 98

3.3. Станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве:
METOP-B   - 98
[bookmark: __DdeLink__648_4224505978]METOP-С   - 99

Для отправки по FTP было подготовлено 7066 tif-файлов спутников METОP.

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21° ÷8  23° С.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне пос. Баренцбург.
22.06.2026 произведена инспекция, считаны данные метеокомплекса и термометрических кос.
22.06.2026 выполнено обслуживание метеомачты. Заменены оттяжки и крепёжные болты.
23.06.2026 произведена замена крепёжных болтов метеомачты. Откорректирован уровень датчика солнечной радиации.
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5.1. С помощью коротковолновой широкополосной антенны бегущей волны выполняется наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH-BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Полученные ионограммы передаются на сервер Полярного геофизического центра ФГБУ ААНИИ. 
5.2. На геофизическом полигоне с помощью протонного магнитометра POS-1 осуществляются измерения  модуля вектора индукции постоянного магнитного поля Земли. Данные в реальном времени с дискретностью 3 сек. отправляются на сервер Полярного геофизического центра ФГБУ ААНИИ. 
5.3. Проводятся непрерывные измерения УФ-индекса, а также непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ - излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.
    6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
          6.1. Гидрологические наблюдения
	Дата
	День недели
	Район выполнения работ
	Выполненные работы

	17.06.2026
	Среда
	р. Грён, испарительный полигон
	Измерение расхода воды вертушкой ГР-21 на постоянном створе. Отбор проб для гидрологического отряда и для океанологов. Установка  бароллогера 1266 In-Situ. Разбивка испарительного полигона у оранжевого домика за пределами посёлка, установка почвенных испарителей в гнёзда

	18.06.2026
	Четверг
	 
	Обработка в химической лаборатории 7 отобранных проб с рек (6 сдано на ионный анализ)

	19.06.2026
	Пятница
	 
	Камеральные работы

	20.06.2026
	Суббота
	р. Альдегонда, р. Бретьёрна, р. Грёнфьорд, оз. Бретьёрна
	Измерение расхода воды вертушкой ГР-21 на р. Грёнфьорд. Отбор проб для гидрологического отряда и для океанологов на р. Грёнфьорд. Разбивка постоянного створа на р. Грёнфьорд. Нивелировка уровнемерных свай на всех трёх реках. Рекогносцировка на оз. Бретьёрна со скачиванием данных с уровнемера

	21.06.2026
	Воскресенье
	 
	Выходной

	22.06.2026
	Понедельник
	Испарительный полигон
	Измерение испарения с поверхности почвы. Обработка в химической лаборатории 1 отобранной пробы с реки (сдана на ионный анализ)

	23.06.2026
	Вторник
	р. Грён
	Измерение расхода воды вертушкой ГР-21 на постоянном створе. Отбор проб для гидрологического отряда. Нивелировка уровнемерной сваи
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Проводится периодический  осмотр систем зданий, их профилактика, а также выявление дефектов и их устранение. Производится ремонт отопления в помещении  гаража для ремонта техники. Выполняются  работы по ремонту полевого экспедиционного оборудования  и профилактическому обслуживанию парка техники. 

Заместитель начальника ЗС  РАЭ-Ш					Барышев П. Е.
