Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 24 по 30 сентября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 01.10.2025:
Температура воздуха: 0,1 °С
Атмосферное давление: 756,1 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 96 %
Ветер: штиль, ливневый снег умеренный.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 30.09 по 01.10 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания основных ионов в 10 образцах поверхностных вод, отобранных по программе гидрологических и мерзлотных исследований, на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 140.
2.2 Проанализировано содержание карбонатов и гидрокарбонатов в 20 образцах поверхностных вод, отобранных по программам гидрологических и мерзлотоведческих исследований, с помощью автоматического титратора T70 Mettler Toledo. Общее количество измерений 40.
2.3 Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Грёнфьорд 26.09 и 30.09 в 2-х точках у морского поста и ТЭЦ по программе гидрохимических исследований. В отобранных пробах определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 12 образцах; общее количество измерений 24;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 12 образцах; общее количество измерений 12;
- получены значения для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.
Выполнена фильтрация 4 образцов морской воды, фильтры временно заморожены для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов спектрофотометрическим методом.
2.4 С использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой проведена серия анализов содержания биогенных компонентов (нитриты, фосфаты) для 9 образцов пресных и морских вод по программе гидрохимических исследований. Общее количество измерений 36.
2.5 Проанализированы 40 образцов морской воды из заливов Грёнфьорд и Исфьорд для определения содержания растворенного окрашенного органического вещества (CDOM) по программе гидрохимических исследований. Общее количество измерений 120.
2.6 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором
2.7 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 2684 tif-файла спутника METОP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. Произведена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические исследования
Выполнен перенос высотной отметки и плановых координат на репер оз. Конгресс GNSS‑приёмником Sokkia GRX‑2. На р. Брюде сняты два барологгера Solinst. Проводилась камеральная обработка полевых данных и консервация оборудования.
6.2 Гляциологические и мерзлотоведческие исследования
Выполнен маршруты в долину Грёндален с отбором воды минерализованного источника для дальнейшего микробиологического анализа.
В химико-аналитической лаборатории отобранные в течение сезона образцы обработаны и подготовлены к вывозу в Санкт-Петербург. Сезонные гляциологические и мерзлотоведческие работы завершены.

7. Разное
Велись плановые работы по техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и транспортной техники.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
