Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 4 по 10 сентября 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 11.09.2024:
Температура воздуха: +0,3°С
Атмосферное давление: 751,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 62 %
Ветер: С-С-В 5 м/с, порывы 10-14 м/с
Осадки: без осадков, пасмурно.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.
В течение суток с 09 по 10 сентября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 15 образцах речных, подмерзлотных, подземных и озерных вод, отобранных по программам гидрологии, мерзлотоведения, гляциологии экспедиции «Шпицберген» с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 30.
2.2 Определены рН и удельная электропроводность с помощью рН-метра  Mettler Toledo S220 и кондуктометра Metter Toledo S230 в 7 образцах природных вод. Общее количество измерений 14.
2.3 Проведено определение титра соляной кислоты для анализа на общую щёлочность в морской воде при использовании автотитратора Mettler Toledo T70. В программу титрования внесён новый метод.
2.4 В анализаторе органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L замена компрессора, а также последующая замена и заполнение новым катализатором каталитической трубки, не привели к стабильности давления при подаче газа-носителя из генератора чистого воздуха PEAK Sctoca. Ведётся поиск неисправности совместно с сервисным инженером ООО «Нордвестлаб».
2.5 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
[bookmark: _GoBack]Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 3810 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2063 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
09.09 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гидрологические наблюдения
04.09 измерены расходы воды и отобраны пробы на реке Грён, участие в океанографических полевых работах;
06.09 подготовка к проведению полевых работ на оз. Конгресс;
07.09 измерены расходы воды и отобраны пробы на реках Грёнфьорд и Бретьорна, установлена уровнемерная свая на оз. Бретьорна, участие в океанографических полевых работах;
08.09 измерены расходы воды и отобраны пробы на реках Альдегонда, Брюде, Васстак, Конгресс.
09.09 измерены расходы воды и отобраны пробы на реке Грён.
10.09 выполнены обработка проб воды в лаборатории для анализа содержания взвешенного вещества и последующего химического анализа и камеральная обработка метериалов.

6.2 Гляциологические наблюдения
07.09  сняты данные с абляционных реек на леднике Восточный Грёнфьорд. Подготовлена к переносу автоматическая метеостанция HOBO, расположенная на морене ледника.

6.3. Океанологические наблюдения
07.09 проведены полевые работы в зал. Грёнфьорд. Выполнен отбор 36 проб воды на 6 станциях (6 горизонтов на каждой станции). Одновременно с пробоотбором проводилось термохалинное зондирование.
В химико-аналитической лаборатории определено рН с помощью автоматического титратора Mettler Toledo T70 в 36 образцах, анализ содержания хлорофилла и других пигментов методом фотометрии на UV-1800 Shimadzu в 12 образцах, анализ концентраций кремния силикатов, фосфатов и нитритов методом фотометрии на спектрофотометре UV-1800 Shimadzu в 36 образцах морской воды, качественного и количественного состава фитопланктона с помощью микроскопа Zeiss Axio Imager A2 в 12 образцах, общей щелочности в 18 образцах методом титрования с помощью автотитратора Mettler Toledo T70, содержания кислорода методом Винклера в 24 образцах. Общее количество измерений 444. Подготовлены образцы для дальнейшего анализа содержания различных форм растворенного углерода, общего азота, растворенного окрашенного органического вещества, изотопов кислорода и водорода.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).
ФГУП ГТ «Арктикуголь»  начата замена коммуникаций теплоснабжения, а также горячего и холодного водоснабжения в расположении РАЭ-Ш.
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