Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 02 по 09 сентября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 10.09.2025:
Температура воздуха: 10,4 °С
Атмосферное давление: 753,1 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 89 %
Ветер: ЮЮВ 6 м/с, порывы 10 м/с, дождь.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 09.09 по 10.09 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания основных ионов в 9 образцах поверхностных вод, отобранных по программе гидрологических исследований и экологического мониторинга СЗФ НПО «Тайфун», на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 166.
2.2 Проанализировано содержание карбонатов и гидрокарбонатов в 12 образцах поверхностных вод, отобранных по программе экологического мониторинга СЗФ НПО «Тайфун» с помощью автоматичсекого титратора T70 Mettler Toledo. Общее количество измерений 24.
2.3 Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Гренфьорд по программе гидрохимических исследований в 2-х точках у морского поста и ТЭЦ. В отобранных пробах определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 8 образцах; общее количество измерений 16;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 8 образцах; общее количество измерений 8;
- получены значения для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.
Выполнена фильтрация 4 образцов морской воды, фильтры временно заморожены для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов спектрофотометрическим методом.
2.4 С использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu проведена серия измерений содержания биогенных компонентов (нитриты, фосфаты, силикаты) для 2 образцов морской воды из Грёнфьорда и 7 образцов пресной воды, отобранных по программе гидрохимических исследований, и повторно силикатов в 18 образцах речных вод. Общее количество измерений 90.

2.5 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: заменены входные фильтры на газоанализаторах СО12 и О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 3629 tif-файлов спутника METОP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 09.09 произведена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические исследования
Измерены расходы воды измерителем скорости потока ИСП-1М и отобраны пробы воды на рр. Грён, Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда. В химико-аналитической лаборатории в отобранных пробах речной воды определены pH, удельная электропроводность, минерализация и мутность. Взвешивание почвенных испарителей ГГИ-500-50 на испарительном полигоне.
 Взвешивание почвенных испарителей ГГИ-500-50 на площадке за наблюдением испарения не выполнялось из-за обильных осадков.
6.2 Гляциологические и мерзлотоведческие исследования
04.09 выполнен маршрут в долину Крокдален, отобраны образцы для анализа микробного состава минерализованного источника.
06.09 выполнен маршрут в долину Грёндален, отобраны образцы для анализа микробного состава минерализованного источника и считаны данные с двух термометрических кос.
09.09 выполнен маршрут на м. Альхорн, отобраны образцы для анализа микробного состава минерализованного источника и выполнен промер глубины сезонно-талого слоя на площадке CALM Alkhornet.
6.3 Метеорологические наблюдения
06-07.09 выполнялись следующие полевые работы на леднике Альдегонда:
Считаны данные с верхней АМС на леднике Альдегонда, осуществлена проверка работы оборудования и мелкий ремонт незначительных повреждений перед зимним периодом метеонаблюдений.
Считан массив сезонных данных с теплобалансовой установки, градиентной мачты и облачной камеры, расположенных в центральной части ледника Альдегонда.
Произведен демонтаж и вывоз сезонного оборудования с ледника Альдегонда в пос. Баренцбург.
Выполнен перенос системы питания облачной камеры (аккумулятор и солнечная панель в защитном ящике) с места установки теплобалансовой мачты в центральной части ледника на место расположения АМС в нижней части ледника Альдегонда для обеспечения сохранности оборудования в зимний период.
Проинспектировано состояние нижней АМС, выявлена неисправность работы солнечной панели, которая привела к разряду аккумулятора и отключению метеостанции 27.08.25, солнечная панель демонтирована и вывезена в п. Баренцбург. Сняты и доставлены в п. Баренцбург логгер HOBO U30 и аккумулятор нижней АМС для считывания сезонных данных, диагностики и замены неисправного оборудования.
Проведены установка, подключение и запуск 2-х логгеров HOBO Micro Station вместо HOBO U30 и общая проверка работы оборудования на нижней АМС перед зимним сезоном метеонаблюдений.

7. Разное
Велись плановые работы по техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и транспортной техники.
Оказана логистическая поддержка сотрудникам СФЗ НПО «Тайфун» и ВНИИОкеангеология.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
