Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 02 по 08 августа 2023 г.

[bookmark: _GoBack]Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 09.08.2023:
Температура воздуха:  + 8,0 °С
Атмосферное давление: 758,5 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 68%
Ветер: ЮЮВ 4 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 08 по 09 августа проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
Ведутся измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ 28 образцов озерной и 7 образцов речной воды, отобранных гидрологическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание ионного состава с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором в одноканальном режиме; общее количество измерений 38.
2.2. Выполнен анализ 17 образцов водной вытяжки из грунта, отобранного отрядом палеогеографии сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание  анионов с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором в одноканальном режиме; общее количество измерений 34.
2.3 Выполнен анализ 6 образцов снега, 4 образцов озерной и 2 образцов речной воды, отобранных отрядом экологического мониторинга сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание анионов с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором в одноканальном режиме; общее количество измерений 24.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 
3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 4830 tif-файла спутников METОP, 397 tif-файлов спутника TERRA, 1857 tif-файлов спутника NOAA, 972 tif-файлов спутника NPP.
Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне и трех АМС на ледниках. 08 августа выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.
5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Проводятся  непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.
5.2. Проводится регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью индикатора «УФР» (ГГО-ААНИИ). Данные суточных измерений записываются в файл и передаются на сервер отдела геофизики.
5.3. Выполняется наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические наблюдения
На озере Конгресс  выполнено СДТ-зондирование 5 точек и отобраны 15 проб на гидрохимический анализ, считаны данные с самописца уровня воды.
Измерены расходы воды и отобраны пробы на мутность на реках Грен, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак. Выполнено нивелирование уровнемерных свай на р. Брюде.  Заменен самописец уровня воды на р. Васстак.
6.2 Экологические исследования
 Совершены полевые выходы на вертолетную площадку и м. Дрессельхуз и оз. Стемме, а также проведены работы в районе ЗГМО «Баренцбург»  с охватом 7 точек, на которых отобраны: 
- 2 пробы озерной воды с измерением pH и растворенного кислорода, 
- 1 проба озерных донных отложений, 
- 12 проб грунта, 
- 8 проб мха, 
- 8 проб сосудистых растений, 
- 9 проб атмосферного аэрозоля, 
- проведен анализ с использованием ГАНК-4 на определение CO, NO2, NH3, H2S, SO2. 
В химико-аналитической лаборатории выполнены следующие работы:
- экстрагированы 4 пробы для определения ХОС и ПАУ,
- подготовлены к транспортировке в СПб 17 проб наземной растительности (мох+сосудистые растения), 
- подготовлены фильтры для определения содержания взвесей, ХОС, ПАУ и ТМ на период работы в пос. Пирамида и заливе Грёнфьорд. 
Жидкостной хроматограф «Shimadzu» LC  выведен на завершающую стадию подготовки для определения ПАУ и построения градуировочной зависимости.
6.3 Палеогеографические исследования
Выполнены 4 полевых маршрута с отбором 3 образцов четвертичных отложений в районе расположения полевого лагеря геологов на Земле Оскара II. 
В рамках аэропалинологического мониторинга выполнена плановая смена пыльцевых ловушек на 3-х гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки CALM. 
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