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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.
1.2. Проводились измерения прозрачности атмосферы с помощью фотометра SPM при ясном небе.
1.3. Произведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.  
2.1. Выполнены проверка работоспособности, а также профилактическое обслуживание следующего оборудования:
- газового хроматографа GC 20 Shimadzu (замена колонки),
- жидкостного хроматографа LC 20 Shimadzu для анализа на содержание полициклических ароматических углеводородов (промывка всей системы), 
- газового хроматомасс-спектрометра GCMS 2010 Shimadzu (устранение протечки на газовой линии гелия, чистка отражателя ионного источника),
- жидкостного хроматомасс-спектрометра LC MS 80 40 Shimadzu (промывка капилляра для проведения автотюнинга, настройка детектора по раффинозе и полиэтиленгликолю);
- анализатора органического углерода ТОС Shimadzu с приставкой TNM-L  (контроль стабильности градуировочных характеристик для проведения анализа на содержание общего углерода, общего неорганического углерода и общего азота),
- ионного хроматографа LC 20 Shimadzu (замена колонок и определение градуировочных характеристик для проведения анализа на содержание катионов и анионов).
2.2. Осуществлена замена жестких подводов на газовой линии ацетилена на гибкий шланг. Линия находится в тестовом режиме.
2.3. Подключен дистиллятор и система очистки воды «Milli-q» в новом помещении гидрохимии. 
2.4. Проведено плановое техническое обслуживания станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и внеплановоt техническое обслуживания станции «Гора».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 638  tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения
4.1.Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 04.06.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных.
4.2. 04.06.2018 проведена инспекция метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков, установленного в пос. Баренцбург в соответствии с условиями международного  проекта QUARCСS (ИФА -ААНИИ-AWI (Германия)). 
5 .Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».
Продолжались работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген – 2018». 
6.1. Гидрологический отряд
Осуществлено два полевых выезда в долину реки Грен. Выполнено измерение расхода воды, отбор пробы воды на мутность, отбор пробы на гидрохимический анализ, измерение pH и электропроводности. Повторно установлен автономный уровнемерный комплекс.
На озере Стемме выполнен демонтаж устройств измерения уровня воды и давления воздуха.
Проведен спуск на воду и обкатка плавсредств, а также рекогносцировочный осмотр состояния рек залива Гренфьорд. 
Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и первичная обработка проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш.
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