Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 27 мая по 02 июня 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 03.06.2026:
Температура воздуха: +4,2 °С
Атмосферное давление: 751 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 93 %
Ветер: ЮЮЗ 5 м/с, порывы 7 м/с
Осадки: ливневые дожди.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
1.2 В течение суток 01.06-02.06 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Рассчитаны калибровки по различным стандартам ионного хроматографа Shimadzu LC-20ADsp, проведен сравнительный анализ.
[bookmark: _Hlk227773384]2.2 Выполнялись обслуживание и анализ неисправностей при дистанционной поддержке сервисного инженера системы подготовки чистой воды Arium mini, необходим ремонт.
2.3 Велась перекалибровка ионного хроматографа Shimadzu LC-20ADsp с использованием дистиллированной воды.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: в плановом порядке заменен входной фильтр анализатора озона О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 1919 tif-файла спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 02.06 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологические наблюдения
Завершены наблюдения за испарением с поверхности снега и снеготаянием, результаты обработаны.
Выполнены измерения расходов воды на временных створах на реках Васстак, Конгресс, Брюде, Бретьёрна и на постоянных створах на реках Грён и Альдегонда, отобраны образцы для измерения мутности и для химического анализа. Проведена рекогносцировка состояния р. Грёнфьорд.
На реках Грён и Бретьёрна установлены автоматические уровнемеры и барологгер Solinst.

7. Разное
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Вёлся ремонт отопления в помещении гаража для ремонта техники.
Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта. Маломерное судно Polarcirkel 660 Work спущено на воду, подготовлен к спуску малый Zodiac.
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