Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 16 по 22 июля 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 23.07.2025:
Температура воздуха: 1,2 °С
Атмосферное давление: 753,6 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 84 %
Ветер: ЮЗ 3-5 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 22.07 по 23.07 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 По программе гидрохимических исследований проведён отбор морской воды из залива Грёнфьорд в 2-х точках: пирс у морского поста и пирс у ТЭЦ. Определены следующие параметры:
- содержание растворённого кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 и йодометрическим методом Винклера с помощью бюретки Biohit Biotrate, общее количество измерений 20 и 14 соответственно,
- значения активной флуоресценции хлорофилла а с помощью портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D «PSI», общее количество измерений 40.
Пробы морской воды профильтрованы для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов, фильтры заморожены.
2.2 Выполнена серия калибровок для определения содержания биогенных компонентов (нитритов, фосфатов, силикатов) в морской воде с  использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Приготовлены стандартные растворы и свежие реактивы.
2.3 Измерено содержание основных ионов в 7 образцах поверхностных вод по программе гидрологических исследований с помощью ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu; общее количество измерений 157.
2.4 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu.
2.5 Проведена ревизия склада хранения пластиковой лабораторной и пробоотборной тары.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ: заменен входной фильтр у газоанализатора О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 4071 tif-файл спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1887 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
22.07 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.
Скорректировано положение осадкомера Geonor T-200BMD.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические исследования
Выполнено измерение расходов воды и отбор проб воды на реках Грён, Конгресс и Васстак. 
Выполнен перенос высотных отметок с репера р. Конгресс на репер оз. Конгресс посредством GNSS-антенн Sokkia GRX-2 и с репера ЗГМО-1 на «0» поста оз. Стемме нивелиром Vega L-30. На озерах выполнено зондирование водной толщи кондуктометром HACH HQ30d и отобраны пробы воды на отдельных горизонтах батометром Руттнера. Считаны срочные данные самописцев Solinst Levellogger 5 и Barologger 5, установленные ранее на этих озерах. Не удалось считать данные барологгера на оз. Стемме.
[bookmark: _GoBack]В химико-аналитичсекой лаборатории в пробах воды, отобранных на  рр. Грёнфьорд, Бретьерна, Альдегонда и Брюде, определены рН, удельная электропроводность и минерализация, пробы профильтрованы для оценки содержание взвешенного вещества.
Произведено взвешивание почвенных испарителей ГГИ-500-50 на площадке наблюдения испарения.
6.2 Палеогеографические исследования
Выполнены 4 маршрута в северной части Кроссфьорда (п-ов Митра). Проведено подробное литологическое описание 1 разреза четвертичных отложений, отобраны 36 образцов на радиоуглеродное датирование, малакофаунистический и гидрохимический анализы и OSL-датирование. Отобраны 3 пробы грунта и 1 проба льда из булгунняха для мерзлотоведческих исследований.
6.3 Гляциологические исследования
22 июля выполнен пеший маршрут на ледник Западный Грёнфьорд, в ходе которого произведены измерения 6 снегомерных реек, забурены 2 новые рейки.

7. Разное
Завершены кровельные работы на складе №2. Завершено подключение к системе отопления жилого корпуса №2, здание полностью отапливается.
Оказана логистическая поддержка сотрудникам ИФХиБПП РАН, ПАБСИ КНЦ РАН, ИФА им. А.М. Обухова РАН и ИГ РАН.
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