Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 27 сентября по 03 октября 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 04.10.2023:
Температура воздуха: - 2,1 °С
Атмосферное давление: 737,8 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 65%
Ветер: С 6 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10. 
В течение суток с 03 по 04 октября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
Завершены измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания основных ионов в 20 образах речной воды, 3 образцах грунтовой воды и 1 образце льда, отобранных отрядами гидрологии и мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген», на жидкостном хроматографе серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором в одноканальном режиме. Общее количество измерений 48.
2.2 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».
 
3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 4004 tif-файла спутников METОP, 183 tif- файлов спутника TERRA, 1515 tif-файлов спутника NOAA, 1386 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
03 октября выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.
5.2. Регистрировался уровень УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью индикатора «УФР» (ГГО-ААНИИ). Данные суточных измерений записываются в файл и передаются на сервер отдела геофизики.
5.3. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические наблюдения
На озере Конгресс установлен уровнемер Solinst Barologger F5/M1.5. Полевые гидрологические работы по программе сезонной экспедиции завершены.
[bookmark: _GoBack]Выполнялась камеральная обработка полученных данных, обслуживание и консервация гидрологического оборудования.
6.2 Палеогеографические исследования
Выполнено микроскопирование 4 препаратов проб эоловых отложений (ИС22-18) равнины Даудманс – определение количественного и качественного соотношений ископаемых пыльцы и спор. Проведен анализ потери при прокаливании 30 проб торфа из разреза К23-1. Выполнялась обработка полевых данных (построение литологических колонок, карто-схем).

7. Разное 
Произведено подключение и запуск нового кондиционера, а также профилактика, заправка хладагентом и запуск ранее установленного кондиционера в серверной лабораторного корпуса №1. 
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