Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 09 по 15 июля 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 16.07.2025:
Температура воздуха: 8,5 °С
Атмосферное давление: 752,5 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 79 %
Ветер: Ю 4-6 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 15.07 по 16.07 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 По программе гидрохимических исследований проведён отбор морской воды из залива Гренфьорд в 2-х точках: пирс у морского поста и пирс у ТЭЦ. Определены следующие параметры:
- содержание растворённого кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 и йодометрическим методом Винклера с помощью бюретки Biohit Biotrate, общее количество измерений 20,
- значения активной флуоресценции хлорофилла а с помощью портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D «PSI», общее количество измерений 16.
Пробы морской воды профильтрованы для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов.
Выполнено измерение содержания хлорофилла-а и других пигментов фотометрическим методом с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu для 8 образцов морской воды, отобранных ранее; общее количество измерений 16.
2.2 Выполнено повторное техническое обслуживание анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu: проведена замена шприца TOC-V 5 мл, подавителя галогенов и подавителя галогенов типа B.
2.3 Измерено содержание основных ионов в 7 образцах поверхностных вод по программе гидрологических исследований с помощью ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu; общее количество измерений 157.
2.4 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 3752 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2665 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
15.07 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.
Установлен и запущен в эксплуатацию 15.07 осадкомер Geonor T-200BMD. Осадкомер установлен рядом с аэрозольным павильоном.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические исследования
Выполнено измерение расходов воды и отбор проб воды на реках Грён, Грёнфьорд, Бретьерна, Альдегонда и Брюде. Отобрано 8 проб воды для определения мутности, для последующего гидрохимического анализа и содержания стабильных изотопов кислорода и водорода.
На всех реках выполнен перенос высотных отметок с реперных точек на вершины уровнемерных свай гидрометрических створов. Выполнена проверка корректности записи срочных данных на уровнемерах и барологгере на реках Грён, Грёнфьорд, Бретьерна и Брюде.
Велась камеральная обработка материалов натурных наблюдений на р. Грен.
6.2 Палеогеографические исследования
Выполнен 1 маршрут в северной части Кроссфьорда (п-ов Митра), проведено подробное литологическое описание 5 наземных разрезов четвертичных отложений, отобрано 12 образцов на радиоуглеродное датирование, фораминиферовый и малакофаунистический анализы, 7 поверхностных проб воды на изотопный и гидрохимический анализы.

7. Разное
Велись кровельные работы на складе №2.
Оказана логистическая поддержка сотрудникам ММБИ РАН и ИФХиБПП РАН.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
