Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 04 по 10 декабря 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 11.12.2024:
Температура воздуха: -10,0 °С
Атмосферное давление: 754,7 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 62 %
Ветер: ССВ 9 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
В течение суток с 10.12 по 11.12 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором и насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.2 Проведена регенерация 5 ионообменных картриджей CARS подавителя SAMS ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu.
2.3 Выполнено техническое обслуживание линий ионного хроматографа LC-20AD: ультразвуковая чистка клапанов, линейных фильтров, держателей головок насоса и головок насоса; заменены уплотнений поршней, поршень и диафрагма насоса. 
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. Газоанализатор СО12 откалиброван газами СО2 и СО.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
[bookmark: _GoBack]Для отправки по FTP были подготовлены 1939 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1170 tif-файлов спутника NOAA, 156 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
10.12 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).
Жилой корпус, лабораторный корпус №1 и жилой корпус №2 подключены к новой системе подачи холодной воды ФГУП ГТ «Арктикуголь».
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