Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 10 по 16 июня 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 17.06.2026:
Температура воздуха: +5,5 °С
Атмосферное давление: 755 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 63 %
Ветер: ССВ 4 м/с, порывы 6 м/с
Осадки: без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
1.2 В течение суток 15.06-16.06 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания биогенных компонентов (фосфаты, силикаты, нитриты) с помощью спектрофотометра Shimadzu UV-1800 в 20 образцах морской воды для ММБИ РАН. Общее количество измерений 132.
[bookmark: _Hlk227773384]2.2 Выполнен анализ содержания нитратного азота с помощью спектрофотометра Shimadzu UV-1800 в 7 образцах морской воды для ММБИ РАН. Общее количество измерений 14.
2.3 Проведена лиофильная сушка 15 проб донных отложений для ММБИ РАН с использованием лиофилизатора Martin Christ Alpha 1-4.
2.4 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного хроматографа LC-20ADsp Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 6874 tif-файла спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 16.06 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологические наблюдения
На р. Грён на постоянном створе выполнены измерения расхода воды и переустановка уровнемерной сваи. Отобраны образцы воды для гидрохимического анализа.
Измерены расходы воды на р. Альдегонда, Бретьёрна, Васстак, Конгресс, Брюде, разбиты постоянные створы, отобраны образцы воды. На р. Альдегонда, Васстак, Брюде установлены автоматические уровнемеры Solinst и In-Situ. На р. Грёнфьорд измерения не проводились в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Велась камеральная обработка полученных данных.

7. Разное
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Вёлся ремонт отопления в помещении гаража для ремонта техники.
Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта.
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