Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 12 по 18 июля 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 19.07.2023:
Температура воздуха: + 9,0 °С
Атмосферное давление: 751,1 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 72%
Ветер: С 3 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 18 по 19 июля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
Ведутся измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Выполнен анализ 15 образцов речной воды и 21 образца водной вытяжки из грунта для определения содержания общего органического углерода (TOC), неорганического углерода (IC), содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов, при использовании анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 144. 
0. Выполнен анализ образца речной воды, отобранного гидрологическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание ионов с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором в одноканальном режиме (количество измерений 4) и на содержание гидрокарбонатов титриметрическим методом с использованием рН-метра Mettler Toledo S220 (количество измерений 2).
2.1. Определены рН и удельная электропроводность 11 образцов снега, отобранных гидрологическим отрядом на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген», с использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество измерений 66.
2.2.  Проведена консервация LCMS-8040 «Shimadzu»:
- осуществлена чистка камеры ионизации, линии десольватации и скиммера;
- осуществлена чистка Q-ряда;
- осуществлена чистка 1 и 2 мультиполей.
2.4. Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 
2.5. Завершена работа над статьей «Локальные источники загрязнения поли- и перфторированными соединениями (PFAS) на промышленной территории Пирамида (Шпицберген, Норвегия)». Статья направлена в РАЭ-Ш на просмотр и рецензирование.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 4189 tif-файла спутников METОP, 455 tif- файлов спутника TERRA, 2132 tif-файлов спутника NOAA, 857 tif-файлов спутника NPP.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне и 3 АМС на ледниках. 18 июля выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные, включая данные с термокос. 
5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Проводятся непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.
5.2. Проводится регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью индикатора «УФР» (ГГО-ААНИИ). Данные суточных измерений записываются в файл и передаются на сервер отдела геофизики.
5.3. Выполняется наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1 Гидрологические наблюдения
Измерены расходы воды и отобраны пробы на мутность на рр. Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак и Грен. Выполнена высотная привязка реперной точки на р. Брюде и нивелирование уровнемерных свай на р. Гренфьорд.
В химико-аналитической лаборатории профильтрованы 7 проб воды на содержание взвешенного вещества. Ведется камеральная обработка данных.

6.2 Палеогеографические исследования
[bookmark: _GoBack]Выполнены 3 маршрута в районе м. Поолепинтен о-ва Земля Принца Карла и отобраны 44 образца четвертичных отложений, а также 2 маршрута на южном побережье Сант-Джонсфьорда с описанием морфологии и предположительного генезиса форм рельефа и строения покрова четвертичных отложений.
В рамках аэропалинологического мониторинга выполнена плановая смена пыльцевых ловушек на 3-х гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки CALM. 

7. Разное 
В жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ) на обоих этажах установлены электрические распределительные щиты, а в тепловом узле приборы учета холодной и горячей воды. Жилой корпус №2 подключен к централизованному электроснабжению. Ведутся кровельные работы. 
По заявке РАЭ-Ш сотрудниками треста «Арктикуголь» протестирован и восстановлен электрический кабель от трансформаторной подстанции на вертодроме до 3-х домиков на геофизическом полигоне. 
Осуществляются плановая профилактика и техническое обслуживание транспортной техники. 

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
