Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 22 по 28 ноября 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 06.12.2023:
Температура воздуха: - 4,7°С
Атмосферное давление: 768,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 68%
Ветер: В 7 м/с, порывы 9 м/с ясно.
Осадки: без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 05 по 06 декабря проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Продолжалась поверка анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L по методике производителя. Вследствие неудовлетворительности некоторых результатов проводится повторный анализ.
2.2 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.
2.3 Произведён ежемесячный учёт прекурсоров, жидких и сухих реактивов, стандартов, растворов, фильтров, колонок и предколонок; велась инвентаризаия склада лабораторной пластиковой посуды.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 1871 tif-файла спутников METОP, 5 tif-файлов спутника TERRA, 1086 tif-файлов спутника NOAA, 1016 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
[bookmark: _GoBack]29.11 на высоте 8 метров вышел из строя датчик температуры и влажности HMP155. 05.12 во время инспекции неисправность была обнаружена, произведена замена датчика. Данные комплекса считанны.


5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное
Велись работы по ремонту систем теплоснабжения, подачи холодной и горячей воды, а также канализации в общежитии №2 (бывшее общежитие ПМГРЭ).
Производились регламентные работы по ремонту техники и подготовке её к зимне-весеннему периоду.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
