Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 01 марта по 07 марта 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 09.03.2023:
Температура воздуха:  - 17,0 °С
Атмосферное давление: 738,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 67 %, значительная облачность.
Ветер: С-З, 7 м/с, порывы – 10

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, 
В течение суток с 06 по 07 марта проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Выполнен анализ 2 образцов грунтовых вод, предоставленных отрядом мерзлотоведения в зимний этап сезонной экспедиции РАЭ-Ш 2023 г. Проведено:
·  определение ионного состава, при использовании жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее число измерений 6. 
· определение содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC), общего углерода (TC) и гидрокарбонатов, с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведенных измерений 4. 
· определение рН, солености и УЭП для образца, отобранного 28.02., с использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество проведенных измерений 6.
0. [bookmark: _GoBack]Проведена установка хроматографической колонки ACQUITY UPLC HSS T3 1.8um и установлены времена удержания (RT) стандартов PFAS С-ES и PFAS-MIX для 34 перфторированных соединений с использованием жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu». Проведен расчет и принудительная коррекция времени сканирования переходов (DT).
0. Проведена валидация метода определения перфторированных соединений на специфичность и селективность для 34 перфторированных соединений с использованием жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu».
0. Проведена замена плавких предохранителей ультразвуковой ванны УЗВ2-0,16. Функционирование оборудования не восстановлено, требуется ремонт специалистом.
0.  Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 04 марта произведено обнуление анализатора оксида и диоксида углерода (СО12). 06 марта произведены замены угольного фильтра анализатора О3 и сорбционного фильтра анализатора SO2. Осуществлена диагностика анализатора SO2. А также устранена неполадка потока воздуха возникшая 05.03.

1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 06 марта произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 2455 tif-файлов спутников METОP, 105 tif-файлов спутника TERRA, 1528 tif-файлов спутника NOAA, 1484-файла спутника NPP.


1. Геофизические наблюдения
2. [bookmark: _Hlk68002216] Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
2.  Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

 
1. Сезонная экседиция
Мерзлотные наблюдения
Пробурена скважина глубиной 5 м на термокарстовом озере в долине Грендален, отобраны 20 кернов. Проведена ревизия состояния 5 термометрических скважин советского времени на водоразделе рек Олаф и Холлендар. Отобраны 7 проб подземных вод из надмерзлотных таликов. 


1. Разное 
07 марта в расположение РАЭ-Ш в пос. Баренцбург снегоходами доставлены сотрудники зимовочного состава и сезонной экспедиции «Шпицберген» :
Кочанова О.В. – заместитель начальника зимовочного состава;
Яески Е.И. – начальник отряда экологического мониторинга;
Голяков А.М. – вед. инженер отряда экологического мониторинга;
Безгрешнов А.М. – начальник метеорологического отряда.

Продолжаются работы по замене электропроводки в помещениях тёплого гаража и тёплого склада. Выполняется профилактика оборудования и подготовка техники  к выполнению работ зимне-весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
