Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 08 по 14 октября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 15.10.2025:
Температура воздуха: -0,8 °С
Атмосферное давление: 736 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 82 %
Ветер: З 3 м/с, порывы 12 м/с, снег.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 14.10 по 15.10 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания основных ионов в 8 образцах поверхностных вод, отобранных по программе сезонной экспедиции, на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 150.
2.2 Проанализировано содержание карбонатов и гидрокарбонатов в 26 образцах поверхностных вод, отобранных по программе сезонной экспедиции, с помощью автоматического титратора T70 Mettler Toledo. Общее количество измерений 54.
2.3 Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Грёнфьорд 10.10 и 14.10 в 2-х точках по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 12 образцах; общее количество измерений 24;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.
Выполнена фильтрация 4 образцов морской воды, фильтры временно заморожены.
2.4 С использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой проведена серия анализов содержания биогенных компонентов в 4 образцах морских вод по программе гидрохимических исследований. Общее количество измерений 24.
2.5 С использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой проанализировано содержание хлорофилла а и других пигментов в 10 образцах морской воды из залива Грёнфьорд в рамках гидрохимических исследований. Общее количество измерений 20.
2.6 Определена мутность 4 образцов морской воды по программе гидрохимических исследований с использованием портативного турбидиметра HI 98703 Hanna. Общее количество измерений 8.
2.7 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 2507 tif-файлов спутника METОP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. Выполнена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Гидрологические наблюдения
Произведена установка двух мерзлотомеров в скважины на площадке CALM и №8 в долине Грёндален. В виду недостаточной мощности снежного покрова снегомерная съемка не выполнялась.

7. Разное
Выполнены земляные работы по прокладке и заглублению сетевого кабеля передачи данных станции контроля качества атмосферного воздуха.
Велись плановые работы по техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и транспортной техники.
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