Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 08 по 14 января 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 15.01.2025:
Температура воздуха: –11,3 °С
Атмосферное давление: 741,8 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 75 %
Ветер: ЮВ 4 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
В течение суток с 14.01 по 15.01 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
Произведена инспекция температурного датчика HOBO, установленного у здания консульства.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором и насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.2 Проведена повторная калибровка линии катионов ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором, результаты неудовлетворительные, направлен запрос сервисному инженеру.
2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведены инспекция павильона СККАВ, калибровка газоанализатора CO12, заменены входные фильтры в газоанализаторах СО12 и O342M.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 2054 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1512 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
14.01 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
6. Разное
Выполнялись буровые и сварочные работы в жилом корпусе №2 и складе №2 (бывшие здания ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения.
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