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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10, Grimm 1.109 и аэталометра SM-IV.
1.2. В 08:00  10.04.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 12,0 л/мин для последующего химического анализа. 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.  
2.1. Выполнена фильтрация, измерение значений рН и электропроводности 8 проб атмосферных осадков (талый снег) и 2 проб озерной воды. Осуществлена подготовка проб для дальнейшего элементного анализа и анализа на содержание ртути.
2.2. Проведен анализ на содержание ртути: 10 проб атмосферных осадков (талый снег), 4 проб озерной воды, 33 проб донных отложений и 1 пробы озерной взвеси..
2.3. Проведен элементный анализ  на содержание цинка, никеля, меди и марганца 33 проб донных отложений и 1 пробы озерных взвесей.
2.4. Проведен анализ на содержание основных ионов 32 проб атмосферных осадков (талый снег) и 2 проб озерной воды. 
2.5. Проведен анализ на содержание кремния силикатного 11проб атмосферных осадков (талый снег) и 2 проб озерной воды.
2.6. Подготовлена  градуировочная характеристика для анализа на содержание АПАВ (анионных поверхностно-активных веществ) на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М». Проведен анализ на содержание АПАВ в 2 пробах озерной воды.
2.7. Проведен анализ на содержание нефтяных углеводородов 14 проб атмосферных осадков (талый снег) и 2 проб озерной воды.
2.8. Подготовлены  градуировочные характеристики для анализа на содержание легколетучих ароматических углеводородов (ЛАУ) на газовом хроматографе Shimadzu GC20. Проведен анализа на содержание ЛАУ 14 проб атмосферных осадков (талый снег) и 2 проб озерной воды.
2.9. Устранены  неполадки в анализаторе ТОС. Произведена герметизация трубки катализатора с охлаждающей петлей, заменена галогеновая ловушка и фильтр перед детектором.
2.10. Подготовлена градуировочная характеристика для анализа на содержание общего углерода, общего нелетучего углерода, общего органического углерода и общего азота  на анализаторе TOC.
2.11.  Выполнена экстракция 10 атмосферных осадков (талый снег)  и 5 проб озерной воды для дальнейшего анализа на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).
2.12. Выполнена экстракция 10 проб атмосферных осадков (талый снег) и 2 проб озерной воды для дальнейшего анализа на содержание хлорорганических соединений (ХОС).
2.13. Обеспечена постоянная работы и приема информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок». 



3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 598  tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса ААНИИ и метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков  (проект QUARCСS (AWI - ИФА - ААНИИ).
4.2. 09.04.2018 проведена инспекция обоих комплексов, произведено считывание данных комплекса ААНИИ, данные  переданы в ААНИИ по интернету.

5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018» 
Продолжается выполнение   программы работ сезонной экспедиции 
5.1. Гидрологический отряд:
- выполнены снегомерные съемки на ледниках Альдегонда, Западный Гренфьорд,  Восточный Гренфьорд, Произведено описание структуры и текстуры снега на 26 шурфах, отобрано 26 проб снега, выполнено измерение высоты снега в 232 точках; 
  - с автоматической метеостанции, установленной у  подножья ледника Восточный Гренфьорд, считаны данные за зимний период ;
- выполнены измерения pH и электропроводности в 15 пробах снега, отобранных на леднике Альдегонда, произведена фильтрация растопленного снега и передача проб в химико-аналитическую лабораторию для дальнейшего анализа.


5.2. Метеорологический отряд:
- В 11 точках на леднике Альдегонда проведены измерения альбедо снежного покрова в двух спектральных диапазонах, получены данные по проникновению солнечной радиации ФАР диапазона в толщу снежного покрова, смонтирована установка для измерения радиационного и теплового баланса ;
- в поселке Баренцбург в 3 точках проведены измерения альбедо снежного покрова в двух спектральных диапазонах, получены данные по проникновению солнечной радиации ФАР диапазона в толщу снежного покрова, выполнен отбор проб снега для дальнейшей обработки в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш 
5.3. Отряд экологического мониторинга:
- отобраны 14 проб снежного покрова, 2 пробы озерной воды, произведена прокачка воздуха для отбора проб аэрозолей на фильтры   в 2-х точках  (оз. Биенда-Стемме). 
5.4. Опытно-методические работы по применению георадарного оборудования pulsEKKO PRO: 
- на леднике Альдегонда выполнены пробные георадарные съемки толщины снежного покрова с применением антенны 500 МГц и проведено зондирование  с применением антенны 50 МГц для  определения залегания ложа ледника и определения его толщин по профилям.
- в долине реки Грендален с помощью антенн 500 и 50 МГц выполнено профилирование бугров пучения   и террасы на восточном склоне долины.
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