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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.
1.2. В 09:00  17.04.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 12,0 л/мин для последующего химического анализа. 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.  
2.1. выполнен элементный анализ на содержание  железа и свинца 33 проб донных отложений, 1 пробы озерных взвесей, 19 проб атмосферных осадков,  6 проб озерной воды.
2.2. Выполнен элементный анализ на содержание марганца, никеля , кадмия и меди 19 проб атмосферных осадков, 6 проб озерной воды.
2.3. Выполнен элементный анализ на содержание кобальта хрома и мышьяка 14 проб атмосферных осадков  2 проб озерной воды.
2.4. Выполнен  анализ 28 проб атмосферных осадков на содержание основных ионов.
2.5. Проведен анализ на содержание кремния силикатного 17 проб атмосферных осадков.
2.6. Проведена переконфигурация газового хроматографа для определения содержания ПХБ (полихлорированных бифенилов) и пестицидов: заменена колонка и подсоединена к  детектору электронного захвата. Повышено качество хроматографического  анализа (снижение шума на хроматограммах) путем замены газа-носителя с азота на водород. Установлены градуировочные характеристики для анализа на содержание ПХБ и пестицидов. 
2.7. Проведено техническое обслуживания газового хроматомасс-спектрометра. Прибор переконфигурирован  на ручной ввод жидких проб. Выполнена проверка газохроматографической и масс-спектрометрической частей на наличие утечек газа-носителя и вакуума соответственно
2.8. В анализаторе общего углерода ТОС с использованием приставки TNM-L проведены анализы:
- на содержание общего углерода (ТС) и общего неорганического углерода (IС)  35 проб атмосферных осадков и 39 проб озерной воды ;
- на содержание общего азота (ТN) и содержание гидрокарбонатов (расчетным способом) 14 проб атмосферных осадков и 39 проб озерной воды;
2.9.  Осуществлена экстракция 4 проб атмосферных осадков для дальнейшего анализа на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и 4 проб атмосферных осадков для дальнейшего анализа на содержание хлорорганических соединений (ХОС).
2.10. Выполнены  концентрирование с помощью ротационного испарителя, фильтрация и проведение анализа экстрактов на содержание ПАУ  14 проб атмосферных осадков и 5 проб озерной воды.
2.11.  Выполнено концентрирование с помощью ротационного испарителя и проведена подготовка экстрактов к анализу на содержание ХОС (хлорорганических соединений) 14 проб атмосферных осадков и 2 проб озерной воды.
2.12. Обеспечена постоянная работы и приема информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок». 

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 621  tif – файл со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса ААНИИ и метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков  (проект QUARCСS (AWI - ИФА - ААНИИ).
4.2. 16.04.2018 проведена инспекция обоих комплексов, произведено считывание данных комплекса ААНИИ, данные  переданы в ААНИИ по интернету.

5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018» 
Продолжается выполнение   программы работ сезонной экспедиции 
5.1. Гидрологический отряд:
- выполнена снегомерная съемка долины реки Брюде, произведено описание структуры и текстуры снега на 6 шурфах, отобрано 6 проб снега, выполнено измерение высоты снега в 20 точках на водосборе реки. Произведена оценка залегания снежного покрова вблизи метеостанции Баренцбург, выполнено описание структуры и текстуры снега, отобрана проба.
 - произведена установка автономных уровнемерных копмлексов на озерах Конгресс и Бретьерна;
- выполнены измерения pH и электропроводности в 18 пробах снега, отобранных ранее на ледниках Западный Гренфьорд, Восточный Гренфьорд, в долине реки Брюде и вблизи метеостанции Баренцбург. Произведена фильтрация растопленного снега и передача проб в химико-аналитическую лабораторию для дальнейшего анализа.
5.2. Метеорологический отряд:
- демонтирована установка для измерения радиационного и теплового баланса на леднике Альдегонда; 
-  в 10  точках проведены измерения альбедо снежного покрова в двух спектральных диапазонах, получены данные по проникновению солнечной радиации ФАР диапазона в толщу снежного покрова;
- выполнен отбор проб снега для дальнейшей обработки в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш, 7 проб  обработаны (проведена фильтрация растопленных образцов снега для дальнейшего определения массовой доли взвешенного вещества, определены УЭП и рН). 
5.3.Продолжено выполнение  опытно - методических работ с использованием георадарного оборудования pulsEKKO PRO. На леднике Альдегонда завершены работы с применением антенны с частотой излучения 50 МГц, выполнено сеточное профилирование с определением залегания ложа ледника и определением его толщин по профилям. В долине реки Грендален с помощью антенны  50 МГц выполнено повторное профилирование булгуняха.
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