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Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 04.11.2020:
Температура воздуха: -1°С
Атмосферное давление: 737 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 75%
Ветер: направление С-В, 5 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
С 02.11. по 03.11. проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.
 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
 2.1. Проведена минерализация 3 образцов биоты (подготовлено 8 проб) с использованием системы микроволнового разложения «TopWave» JenaAnalytik для проведения дальнейшего элементного анализа на тяжелые металлы с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu».
2.2.  Проведен анализ 22 проб биоты в двух параллельных измерениях (56 образцов), 
методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu», на содержание:
· кобальта (Co) методом атомизации в пламени;
· кобальта (Co), хрома (Cr), меди (Cu) методом электротермической атомизации.
Общее количество проведенных измерений 224.
2.3. Проведены плановые промывки насосов 2 жидкостных хроматографических систем: серии LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов) и серии LС 20-ADXR «Shimadzu» жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu».
2.4. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».
31.10 произошло аварийное отключение электричества в поселке с 04:00 часов до 09:20 (время UTC). В этот период времени анализаторы на НС «Поселок» не работали. Корректная работа восстановлена полностью в 17:00 (время UTC). 
31.10 – 02.11 на ВС «Гора» ртутный анализатор не передавал данные на ПО «Агат». Проведены работы по устранению неполадки и настройке. В настоящий момент оборудование работает в штатном режиме. 
2.5. Проведена работа по систематизации внутренней документации химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш:
- проведено заполнение лабораторных журналов;
- подготовлены данные для годового отчета за 2020г.;
- проведены расчеты по содержанию основных катионов и анионов в водных вытяжках проб мерзлоты, предоставленных отрядом геоморфологии осенью 2020г., проанализированных на жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.


3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 1 583 tif-файла со спутниковыми данными.
  31.10.2020 из - за аварийного отключения подачи электричества с 04:00 часов до 09:20 (время UTC) серверная была обесточена: отсутствовал интернет, станции BG1÷BG3 в этот период времени не работали.  В настоящий момент вся аппаратура работает в штатном режиме.
  02.11. - сбой в работе станции BG-3. В настоящий момент станция работает в штатном режиме.


4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.  
 02.11. произведена инспекция градиентного комплекса, очищены датчики, считаны данные.
5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения 

6.1. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Разное

7.1.  Проводились работы по промывке радиаторов жилого и административного корпусов. Необходимость связана с сильным загрязнением воды в местной теплосети и, как следствие, засорением радиаторов и плохой теплоотдачей. Планируется дальнейшая промывка для вхождения в холодный период. 

7.2.  30.10 по просьбе администрации поселковой школы проведена экскурсия для учеников в химико-аналитическую лабораторию РАЭ-Ш.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 28 октября по 03 ноября 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -3,4 °С
Максимальная: 3,7°С
Минимальная: -7,5°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 19 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 28 октября по 03 ноября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 2. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 28 октября по 03 ноября – 3. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.

6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений. 
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.





Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген



