Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 23 ноября по 29 ноября 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 30.11.2022:
Температура воздуха: +1,0 °С
Атмосферное давление: 756,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 81%, значительная облачность.
Ветер: Ю, 7 м/с, порывы – 13 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10. 
В течение суток с 28 по 29 ноября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  При использовании анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L был выполнен анализ проб морской и озёрной воды, а также образцов снега. Общее количество проведенных измерений 184. В том числе:
0. Анализ 14 образцов морской воды для определения содержания различных форм углерода (TOC, IC, NPOC, TC) и общего азота (TN). Общее количество проведенных измерений 56.
0. Анализ 34 образцов снега для определения содержания различных форм углерода (TOC, IC, NPOC, TC) и содержания общего азота (TN). Общее количество проведенных измерений 80.
0. Анализ 28 образцов пресных вод (речной, озерной, грунтовой, снега) для определения содержания общего и органического углерода (TC, TOC) и общего азота (TN). Общее количество проведенных измерений 48.
0.  Проведена калибровка анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L для определения содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов, содержания общего азота (TN), общего углерода (TC) и нелетучего органического углерода (NPOC).
0. Проведена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа            LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. 
0. [bookmark: _GoBack]Проведена сборка и подключение системы концентрирования в токе газа TurboVap II к воздушному компрессору Jun Air. Для системы концентрирования TurboVap II проведены работы по настройке и калибровке. 
0. Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 2554 tif-файла спутников METОP, 9 tif- файлов спутника TERRA, 930 tif-файл спутника NOAA, 626 tif-файла спутника NPP.
Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.

1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 28 ноября произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

1. Постоянные океанологические наблюдения
Приём данных об уровне и температуре воды поступающих с уровнемерного комплекса, установленного в зал. Грёнфьорд возобновлен 23.11. С 28.11. 04:00 (время местное) работа уровнемерного комплекса по техническим причинам снова временно приостановлена. Неполадки устраняются.
 
1. Геофизические наблюдения
3. [bookmark: _Hlk68002216] Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
3. На геофизическом полигоне выполняется регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Получаемые данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

1. Разное 
Выполнялся ремонт напольного покрытия в помещениях Лабораторного корпуса №1 и сантехнического оборудования в жилом корпусе. Проводилась профилактика экспедиционного оборудования и подготовка его к зимне-весеннему сезону.
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