Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 29 марта по 04 апреля 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 05.04.2023:
Температура воздуха:  - 9,0 °С
Атмосферное давление: 759,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 55%, значительная облачность.
Ветер: С-В, 3 м/с, порывы – 6 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, 
В течение суток с 03 по 04 апреля  проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.    Выполнен анализ 2 образцов снега и 2 образцов озёрной воды, предоставленных отрядом экологического мониторинга на  весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г. Проведено:
· определение ионного состава, с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее число измерений 12. 
· определение содержания общего азота (TN) для всех образцов, а также содержания общего углерода (ТС) и общего органического углерода (ТОС) для образцов озёрной воды с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведенных измерений 12. 

0.    Проводится омеднение кадмия, для последующей калибровки на азот-нитратный в природной воде (РД 52.24.380–2017). 
0.  Проведен анализ 30 проб донных отложений, предоставленных в 2023 г. отрядом мерзлотоведения, на ртуть (Hg) с использованием анализатора ртути «РА-915М» снабженного пиролитической приставкой «ПИРО-915+». Общее количество проведенных измерений 60. Данные обработаны и внесены в отчетную документацию. 
0.  Окончена обработка данных калибровочных кривых, полученных с использованием жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu» для 34 перфторированных соединений.
0.  Проведены этапы валидации метода определения перфторированных соединений на линейность, прецизионность и предел определения (LOD) для 34 перфторированных соединений с использованием жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu». Начата обработка данных.
0.  Проведена ревизия сухих реактивов и наконечников микродозаторов, обновлены журналы учета.
0.  Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».  
1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 4030 tif-файлов спутников METОP, 251 tif-файл спутника TERRA, 1615 tif-файлов спутника NOAA, 1342-файла спутника NPP.


4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 04.04. произведена инспекция, считаны данные градиентного метеокомплекса. Производится диагностика ультразвукового датчика высоты снежного покрова.
Проводятся  спектральные наблюдений солнечного УФ-излучения ( AvaSpec) 

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
5.2. Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

 
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Метеонаблюдения 
Выполнено 2 выезда на ледник  Альдегонда. В ходе выездов проведена проверка работы комплекса  приборов для измерения теплового и радиационного баланса поверхности ледника. Считаны данных с регистраторов. Заменены источники питания.  
 Начаты  работы по маршрутной съемке на леднике Альдегонда. Выполнен комплекс актинометрических работ в 6 точках. Произведена проверка работы и  считывание данных с автоматических метеостанций HOBO. Заменены элементы питания. Продолжаются работы по прямым измерениям скорости испарения на полигоне в районе площадки ГМО «Баренцбург».


 Экологический мониторинг
После завершения основных полевых работ по отбору проб в окрестностях пос. Баренцбург и на оз. Биенде-Стемме, сотрудниками отряда экологического мониторинга проводились работы в химико-аналитической лаборатории. В течение отчётного периода осуществлено:
- фильтрация 4 проб воды;
- подготовка 6 проб воды и снежного покрова для определения ПАУ, ХОС и тяжёлых металлов;
- измерение в 4 пробах концентраций кремния, фосфат-ионов, нитрит-ионов, ртути, фосфора общего;
- определение водородного показателя в 2 пробах воды.

7. Разное 
Завершены работы по замене электропроводки и электрооборудования в помещениях тёплого гаража и тёплого склада. Начаты работы по ремонту канализации электропроводки и отопления в помещениях Общежития №2 (бывш. ПМГРЭ). Выполняется профилактика оборудования и техники  в ходе выполнения работ зимне-весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г.
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