[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
          за период с 02 июня по 08 июня 2021 г

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 09.06.2021:
Температура воздуха: +1°С
Атмосферное давление: 743 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 95%
Ветер: направление С-В; 3 м/с
1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.
Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP-9.
Выполнялись измерения спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.
С 07.06. по 08.06.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1. Выполнен анализ образцов водных вытяжек (10 образцов):
- определение массовой концентрации гидрокарбонатов с контролем повторяемости 
на аттестационных растворах с использованием автотитратора Т90 серии Titration Excellence «Mettler Toledo» c 3 автоматическими бюретками и потенциометрическим датчиком.
 Общее количество измерений 14;
- определение рН и электропроводности проб водных вытяжек (10 образцов) до и после экстрагирования.
 Общее количество измерений 40.
2.2. Получена методом экстракции водная вытяжка из проб мёрзлых грунтов «скважина 19», предоставленных отрядом геоморфологии в 2020 году (10 образцов), с последующей консервацией для хранения и последующего определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L.
2.3. Выполнено контрольное сличение результатов определения ионного состава 10 образцов озёрной воды, предоставленных гидрологическим отрядом сезонной экспедиции. Результат сличения признан удовлетворительным.
2.4. Проведена инвентаризация и каталогизация комплектующих для жидкостных хроматографов, анализатора органического углерода, атомно-абсорбционного спектрометра, 2-x спектофотометров (все – производства «Shimadzu») для дальнейшего проведения сервисного обслуживания.
2.5. На жидкостном хромато-масс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu»:
· проведено уточнение времён удержания смеси стандартов 13 перфторированных 
кислот и 2 внутренних стандартов c использованием хроматографической колонки;
· составлен объединённый метод для построения калибровочных кривых;
· по результатам консультации с сервис-инженером «Аналит Продактс» проведена замена PEEK муфты и феррулы на жидкостном хромато-масс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» с целью устранения течи предколонки, течь устранена.
2.6. Проведена плановая промывка насосов жидкостной хроматографической системы LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов).
2.7. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».	 


3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.
Всего передано 5 637 tif-файлов со спутниковой информацией.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 08.06.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Гидрологический отряд
Началось выполнение работ летнего этапа экспедиции
07.06.2021 установлен автоматический регистратор уровня воды «Solinst» в долине р. Грён, выполнено измерение расхода воды методом поверхностных поплавков. 
Продолжены наблюдения за снеготаянием. В течение недели три раза выполнено 
измерение плотности и описание структуры залегания снежного покрова в снегомерном шурфе вблизи метеостанции «Баренцбург».

7.2. Отряд экологического мониторинга 
Проводилась подготовка к выполнению полевых работ летнего этапа. Подготовлена посуда для отбора проб, проведены калибровки полевого оксиметра и ph-метра.

8. Разное
04.06.21 в рамках совместного образовательного проекта «Месяц экологии» Школы посёлка Баренцбург и РАЭ-Ш, в конференц-зале Лабораторного корпуса №1 была проведена лекция об исследованиях Российского научного центра на архипелаге Шпицберген.
08.06.2021 спущена на воду моторная лодка ZODIAС.



Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 02 июня по 08 июня 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 1,4 °С
Максимальная: 3,9 °С
Минимальная: -1,3°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 22 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 02 июня по 08 июня зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 02 июня по 08 июня – 3. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 02 июня по 08 июня – 43 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
