Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 17 по 23 апреля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 24.04.2024.
Температура воздуха: -2,7°С
Атмосферное давление: 760,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 83 %
Ветер: В – С – В 1 м/с
Осадки: пасмурно, слабый снег.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10
В течение суток с 23 по 24 апреля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания растворенного окрашенного органического вещества (ОРОВ) в 30 образцах морской воды по программе океанографических исследований сезонной экспедиции с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 90.
2.2. Проведен анализ содержания гидрокарбонатов в 11 образцах снега и 9 образцах озерной воды по программам метеорологических и гидрологических наблюдений сезонной экспедиции титриметрическим методом с помощью pH-метра Mettler Toledo S220 и бюретки Biohit Biotrate. Общее количество измерений 40.
2.3 Выполнен анализ содержания различных форм углерода и азота в 9 образцах озерной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с помощью анализатора ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 90.
2.4 Проведён анализ содержания основных ионов в 9 образцах снега по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием жидкостного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 36.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 3952 tif-файла спутников METОP, 372 tif-файла спутника TERRA, 2328 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
23.04 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гляцио-геофизические наблюдения
17.04 проведено измерение скорости распространения электромагнитной волны методом ОГТ на ледниках Фритьоф и Альдегонда. 
18.04 выполнены камеральная обработка полученных данных, консервация оборудования и размещение его на хранение.
Полевые работы по программе гляциологических наблюдений на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024г. завершены.

6.2 Метеорологические наблюдения
23.04 на леднике Альдегонда считаны данные АМС, расположенных на верхней и нижней моренах ледника. Неблагоприятные погодные условия не позволили провести маршрутные съёмки альбедо и других параметров.
Продолжались прямые измерения скорости испарения на полигоне в районе площадки ГМО «Баренцбург».

6.3. Гидрологические наблюдения
17.04 выполнялось измерение испарения с поверхности снежного покрова, зондирование CTD зондом RBR Concerto в 6 точках (Стемме 1 точка, Конгресс 5 точек), отбор проб воды с разных горизонтов (оз. Стемме – 1, оз. Конгресс – 8, всего 9 образцов).
18.04 продолжалось измерение испарения с поверхности снежного покрова, подготовлены 9 проб для лабораторных исследований, в них измерены pH и удельная электропроводность.
19-20.04 измерялась скорость испарения с поверхности снежного покрова, выполнялась камеральная обработка данных CTD-зондирования, настройка дополнительного оборудования для измерения испарения (кристаллизатора и пластикового испарителя).
[bookmark: _GoBack]23.04 проведена снегомерная съемка на леднике Альдегонда. Выполнены описания стратификации снежного покрова и измерения плотности снега в 5 шурфах, 39 измерений высоты снежного покрова, отбор снега для последующего химического анализа.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ), велись монтаж канализации и подготовка к монтажу коммуникаций холодного и горячего водоснабжения. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, лабораторных корпусов №1 и №2.
Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.
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